Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Dim. imm.

## Dim. imm.

Dimensioni dell’immagine durante la ripresa di fermi immagine
Dimensioni dell’immagine nella modalità facile
Dimensioni dell’immagine durante la ripresa con Panorama in movimento
Dimensioni dell’immagine durante la ripresa di filmati
Le dimensioni dell’immagine determinano la dimensione del file di immagine che viene registrato quando si scatta una fotografia.
Maggiori sono le dimensioni dell’immagine, maggiore è il numero di dettagli che saranno riprodotti quando l’immagine viene stampata su carta di grande formato. Minori sono le dimensioni dell’immagine, maggiore è il numero di immagini che possono essere registrate.

1. MENU (Dim. imm.) dimensioni desiderate

“Qualità dell’immagine” e “dimensioni dell’immagine”
Un’immagine digitale è composta da una serie di piccoli punti denominati pixel.
Se contiene molti pixel (A), l’immagine diventa più grande, occupa più memoria e viene visualizzata con dettagli precisi. Le “dimensioni dell’immagine” sono indicate dal numero di pixel. Anche se non è possibile vedere le differenze sullo schermo della fotocamera, i dettagli precisi e il tempo di elaborazione dei dati variano quando l’immagine viene stampata o viene visualizzata sullo schermo di un computer.

1. Dimensioni dell’immagine: 12M

4000 pixel × 3000 pixel = 12.000.000 pixel

1. Dimensioni dell’immagine: VGA

640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Molti pixel
(buona qualità dell’immagine e dimensioni del file grandi)
Pochi pixel
(qualità scadente dell’immagine, ma dimensioni ridotte del file)

### Dimensioni dell’immagine durante la ripresa di fermi immagine

| Dimensioni dell’immagine | Linee guida per l’utilizzo | N. di immagini | Stampa
| (4000×3000) | Per stampe fino al formato A3+ | Minore Maggiore | Fine Scadente
| (3264×2448) | Per stampe fino al formato A3
| (2592×1944) | Per stampe da 10×15 cm fino al formato A4
| (640×480) | Per gli allegati e-mail
| (4000×2248) | Per la visione su un televisore ad alta definizione e la stampa fino al formato A4 | Minore Maggiore | Fine Scadente
| (1920×1080) | Per la visione su un televisore ad alta definizione

Nota

- Quando si stampano i fermi immagine registrati con un rapporto di formato 16:9 o le immagini panoramiche, entrambi i bordi potrebbero essere tagliati.

### Dimensioni dell’immagine nella modalità facile

| Grande | Consente di riprendere le immagini con le dimensioni [12M].
| Piccola | Consente di riprendere le immagini con le dimensioni [5M].

### Dimensioni dell’immagine durante la ripresa con Panorama in movimento

| (Standard) (Orizzontale: 4912 × 1080) (Verticale: 3424 × 1920) | Consente di riprendere le immagini utilizzando la dimensione standard.
| (Ampia) (Orizzontale: 7152 × 1080) (Verticale: 4912 × 1920) | Consente di riprendere le immagini utilizzando la dimensione ampia.

### Dimensioni dell’immagine durante la ripresa di filmati

Maggiori sono le dimensioni dell’immagine, migliore è la qualità dell’immagine.
I filmati ripresi con questa fotocamera saranno registrati nel formato AVI (Motion JPEG), con circa 30 fotogrammi al secondo.

| Dimensioni dell’immagine del filmato | Linee guida per l’utilizzo
| VGA (640×480) | Per la visione sullo schermo di un televisore
| QVGA (320×240) | Per l’invio come allegato e-mail

Torna all’inizio