Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilizar itens do MENU (Filmagem/Fotografia) > Itens do MENU (Filmagem/Fotografia) > Reconhecimento de cena

## Reconhecimento de cena

No modo Avançado
A câmara detecta automaticamente as condições de fotografia e depois tira a fotografia. Quando for detectado movimento, a sensibilidade ISO é aumentada de acordo com o movimento para reduzir a desfocagem do motivo (Detecção de Movimento).
A câmara reconhece os seguintes tipos de cena. Quando a câmara determinar a cena ideal, apresenta o ícone e guia correspondentes.
(Crepúsculo), (Retr. crepúsculo), (Crepúsculo com um tripé), (Contraluz), (Retrato a Contraluz), (Paisagem), (Macro), (Retrato)

1. MENU (Modo GRAV) (Auto inteligente) (Reconhecimento de cena) modo desejado

| (Auto) | Quando a câmara reconhece a cena, comuta para as definições ideais e fotografa a imagem.
| (Avançado) | Quando a câmara reconhece a cena, comuta para as definições ideais. Quando a câmara reconhece (Crepúsculo), (Retr. crepúsculo), (Crepúsculo com um tripé), (Contraluz) ou (Retrato a Contraluz), muda automaticamente a definição e fotografa outra imagem. Quando fotografa duas imagens consecutivamente, a marca + no ícone ficará verde. Quando forem fotografados dois fotogramas, as duas imagens são apresentadas lado a lado imediatamente após a fotografia.

Notas

- A função Reconhecimento de Cena não funciona quando fotografa imagens utilizando o zoom digital.

- As definições de flash disponíveis são [Auto] e [Desligado].

- Estas cenas podem não ser reconhecidas, dependendo da situação.

- Pode não ser capaz de definir alguns itens do MENU, dependendo do modo GRAV seleccionado. Para mais detalhes, consulte “Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV”. [Detalhes]

### No modo Avançado

No modo [Avançado], a câmara fotografa duas imagens consecutivamente com as definições diferindo como se segue quando reconhece cenas (Crepúsculo), (Retr. crepúsculo), (Crepúsculo com um tripé), (Contraluz) ou (Retrato a Contraluz), que tende a desfocar. Pode seleccionar a imagem desejada das duas imagens fotografadas.

| Primeira Imagem* | Segunda Imagem
| Fotografa em Sincronização Lenta | Fotografa com sensibilidade aumentada e vibração reduzida
| Fotografa em Sincronização Lenta com a cara em que dispara o flash como guia | Fotografa com sensibilidade aumentada com a cara como guia e vibração reduzida
| Fotografia em Sincronização Lenta | Fotografa com a velocidade do obturador ainda mais lenta, sem aumentar a sensibilidade
| Fotografa com o flash | Fotografa com o brilho e contraste de fundo ajustados (DRO plus)
| Fotografa com a cara em que dispara o flash como guia | Fotografa com o brilho e contraste da cara e do fundo ajustados (DRO plus)

* Quando [Flash] está definido para [Auto].
Voltar ao topo