Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-alternativen (tagning) > MENU-alternativ (tagning) > ISO

## ISO

Justerar ljusstyrkans känslighet när kameran är inställt på autoprogramläget.

1. MENU (ISO) önskat läge

| (Auto) | ISO-känsligheten ställs in automatiskt.
| ////// | Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka ställen eller för motiv som rör sig snabbt genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre värde).

Justering av ISO-känsligheten (rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för lagringsmedia som använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt används en kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Observera

- Det går endast att välja mellan [ISO AUTO], [ISO 80] till [ISO 800] när kameran är inställd på bursttagningsläget eller när [DRO] är inställt på [DRO plus].

Tillbaka till överst