Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Sicherheitsmaßnahmen / Info zu dieser Kamera > Sicherheitsmaßnahmen > Akku

## Akku

Info zum Laden des Akkus
Für optimalen Betrieb des Akkus
Hinweis zur Restladung
So bewahren Sie den Akku auf
Lebensdauer des Akkus
Kompatibler Akku

### Info zum Laden des Akkus

- Laden Sie den Akku (mitgeliefert) vor dem ersten Gebrauch der Kamera auf.

- Sie können den Akku aufladen, selbst wenn er noch nicht völlig entladen ist. Selbst wenn der Akku nicht voll aufgeladen ist, können Sie den teilweise geladenen Akku in diesem Zustand benutzen.

- Wir empfehlen, den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 30 °C zu laden. Außerhalb dieses Temperaturbereichs wird der Akku möglicherweise nicht effektiv geladen.

### Für optimalen Betrieb des Akkus

- Die Leistungsfähigkeit des Akkus verringert sich bei niedrigen Temperaturen. Das heißt, die Betriebsdauer des Akkus ist in kalter Umgebung kürzer. Es empfiehlt sich, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen, damit der Akku länger hält:

- Stecken Sie den Akku zum Erwärmen in eine Jacken- oder Hosentasche nahe am Körper und setzen Sie ihn erst unmittelbar vor dem Starten der Aufnahme in die Kamera ein.

- Der Akku entlädt sich schneller, wenn Sie den Blitz oder Zoom häufig verwenden.

- Es empfiehlt sich, Reserveakkus für das Zwei- bis Dreifache der voraussichtlichen Aufnahmedauer mitzuführen und vor der eigentlichen Aufnahme Probeaufnahmen zu machen.

- Schützen Sie den Akku vor Wasser. Der Akku ist nicht wasserfest.

- Lassen Sie den Akku nicht in sehr heißer Umgebung liegen, wie z. B. im Auto oder in direktem Sonnenlicht.

- Wenn die Kontakte des Akkus verschmutzt sind, lässt sich die Kamera möglicherweise nicht einschalten oder der Akku wird möglicherweise nicht effektiv geladen. Reinigen Sie den Akku in diesem Fall mit einem weichen Tuch von Staub.

### Hinweis zur Restladung

A: Hoch
B: Niedrig

- Auf dem LCD-Monitor erscheint eine Restladungsanzeige.

- Es dauert etwa eine Minute, bis die richtige Restladung angezeigt wird.

- Unter bestimmten Bedingungen ist die Restladungsanzeige möglicherweise nicht korrekt.

- Wenn [Strom sparen] auf [Standard] oder [Stamina] eingestellt ist und die Kamera im eingeschalteten Zustand eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wird, wird zunächst der LCD-Monitor dunkel und danach schaltet sich die Kamera automatisch aus (Ausschaltautomatik).

### So bewahren Sie den Akku auf

- Entladen Sie den Akku vor dem Lagern vollständig und bewahren Sie ihn in kühler, trockener Umgebung auf. Damit der Akku seine Leistungsfähigkeit bewahrt, sollten Sie ihn während der Aufbewahrung mindestens einmal pro Jahr vollständig aufladen und mit der Kamera wieder vollständig entladen.

- Zum Entladen des Akkus mit der Kamera lassen Sie diese im Wiedergabemodus für Diaschau, bis sie sich ausschaltet.

- Damit die Akkukontakte sauber bleiben und es zu keinem Kurzschluss durch Kontakt mit Metallteilen kommt usw., verwenden Sie zum Lagern und Transportieren des Akkus unbedingt einen Kunststoffbeutel.

### Lebensdauer des Akkus

- Die Akku-Lebensdauer ist begrenzt. Im Laufe der Zeit nimmt die Akkukapazität bei häufigem Gebrauch immer mehr ab. Wenn sich die Akku-Nutzungsdauer erheblich verkürzt, hat der Akku wahrscheinlich das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muss ausgetauscht werden.

- Die Akku-Lebensdauer hängt von der Lagerung, den Nutzungsbedingungen sowie den Umgebungsbedingungen der einzelnen Akkus ab.

### Kompatibler Akku

- Der Akku NP-BN1 (mitgeliefert) kann nur in mit Typ N kompatiblen Cyber-shot-Modellen verwendet werden.

Zurück nach oben