Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Vianmääritys > Tietokoneet

## Tietokoneet

”Memory Stick” -korttipaikalla varustettu tietokone ei tunnista ”Memory Stick PRO Duo” -korttia.

- Tarkista, että tietokone ja ”Memory Stick” -luku/kirjoituslaite tukevat ”Memory Stick PRO Duo” -korttia. Tietokoneiden ja ”Memory Stick” -luku/kirjoituslaitteiden, joiden valmistaja on muu kuin Sony, käyttäjien tulee ottaa yhteys kyseisiin valmistajiin.

- Jos tietokone ei tue ”Memory Stick PRO Duo” -korttia, kytke kamera tietokoneeseen. [Tietoja] Tietokone tunnistaa ”Memory Stick PRO Duo” -kortin.

Tietokone ei tunnista kameraa.

- Jos akku on lähes tyhjä, aseta ladattu akku.

- Aseta [USB-liitäntä] valinnaksi [Mass Storage]. [Tietoja]

- Käytä erillistä USB-kaapelia (mukana).

- Irrota erillinen USB-kaapeli sekä tietokoneesta ja kamerasta ja liitä se uudelleen kunnolla.

- Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.

- Kytke kamera suoraan tietokoneeseen, ei USB-keskittimen tai muun laitteen kautta.

Kuvia ei voi tuoda.

- Kytke kamera tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla. [Tietoja]

- Jos otat kuvia käyttämällä tietokoneella alustettua muistikorttia, et ehkä pysty tuomaan kuvia tietokoneeseen. Kuvaa käyttämällä kamerassa alustettua muistikorttia. [Tietoja]

Kun USB-yhteys on muodostettu, ”PMB” ei käynnisty automaattisesti.

- Muodosta USB-yhteys, kun tietokone on kytketty päälle.

Kun USB-yhteys on muodostettu, ”PMB Portable” ei käynnisty.

- Aseta [LUN-asetukset] valinnaksi [Useita]. [Tietoja]

- Aseta [USB-liitäntä] valinnaksi [Mass Storage]. [Tietoja]

- Liitä tietokone verkkoon.

Kuvia ei voi toistaa tietokoneessa.

- Jos käytät ”PMB”-ohjelmaa, katso ”PMB Help”. [Tietoja]

- Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.

Häiriöäänet keskeyttävät kuvan ja äänen, kun katsot videota tietokoneessa.

- Toistat videota suoraan sisäisestä muistista tai muistikortilta. Tuo video tietokoneelle ”PMB”-ohjelmalla ja toista se sitten. [Tietoja]

Tietokoneeseen vietyjä kuvia ei voi katsella kameralla.

- Vie ne kansioon, jonka kamera tunnistaa, kuten esim. ”101MSDCF”.

Takaisin ylös