Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Indicateurs d’avertissement et messages > Messages

## Messages

Si les messages ci-dessous apparaissent, suivez les instructions.

- Le niveau de la batterie est faible. Chargez immédiatement la batterie. Selon les conditions d’utilisation ou le type de batterie, l’indicateur peut clignoter bien que l’autonomie de la batterie soit encore de 5 minutes à 10 minutes.

N’utilisez qu’une batterie compatible

- La batterie insérée n’est pas une batterie NP-BN1 (fournie).

Erreur système

- Mettez l’appareil hors tension, puis sous tension.

Surchauffe de l’appareil
Laissez-le refroidir

- La température de l’appareil a augmenté. Il est possible que l’alimentation se coupe automatiquement ou que vous ne puissiez pas enregistrer de films. Laissez l’appareil dans un endroit frais jusqu’à ce que la température baisse.

Erreur mémoire interne

- Mettez l’appareil hors tension, puis sous tension.

Réinsérez la carte mémoire

- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans l’appareil. [Détails]

- Les bornes de la carte mémoire sont sales.

- La carte mémoire est endommagée.

Erreur type carte mémoire

- La carte mémoire insérée ne peut pas être utilisée dans l’appareil. [Détails]

Erreur de formatage de la mémoire interne
Erreur de formatage de la carte mémoire

- Reformatez le support. [Détails]

Carte mémoire verrouillée

- Vous utilisez une carte mémoire avec loquet de protection en écriture et celui-ci est placé en position LOCK. Placez le loquet en position d’enregistrement.

Carte mémoire en lecture seule

- L’appareil ne peut pas enregistrer ou supprimer des images sur cette carte mémoire.

Pas d’image

- Aucune image susceptible d’être visualisée n’a été enregistrée dans la mémoire interne.

- Aucune image susceptible d’être visualisée n’a été enregistrée dans ce dossier de la carte mémoire.

Erreur de dossier

- Un dossier dont le numéro commence par les mêmes trois premiers chiffres existe déjà sur la carte mémoire (par exemple : 123MSDCF et 123ABCDE). Sélectionnez un autre dossier [Détails] ou créez un nouveau dossier. [Détails]

Imposs créer nouv doss

- Un dossier avec un nom commençant par « 999 » existe sur la carte mémoire. Dans ce cas, vous ne pouvez plus créer de dossiers.

Impossible d’afficher fichier

- Une erreur s’est produite pendant la lecture de l’image.
  Il n’est pas garanti que cet appareil puisse lire des fichiers contenant des images ayant été traitées sur un ordinateur ou des images prises avec d’autres appareils.

Dossier lecture seule

- Vous avez sélectionné un dossier qui ne peut pas être défini comme dossier d’enregistrement sur l’appareil. Sélectionnez un autre dossier. [Détails]

Protection de fichier

- Désactivez la protection. [Détails]

Dépassement taille imag

- Vous lisez une image ayant une taille qui ne peut pas être visualisée sur l’appareil.

Impossible de détecter le visage à retoucher

- Il se peut que vous ne puissiez pas retoucher l’image en raison de ses caractéristiques.

(Indicateur d’avertissement de vibrations)

- Un bougé de l’appareil peut se produire, car l’éclairage est insuffisant. Utilisez le flash, activez la fonction anti-flou ou montez l’appareil sur un trépied pour le stabiliser.

Éteignez, puis rallumez

- Dysfonctionnement de l’objectif.

VGA incompatible avec cette carte mémoire

- Pour enregistrer des films, il est recommandé d’utiliser une carte mémoire de 1 Go ou plus.

Nombre maximum d’images déjà sélectionné

- Il est possible de sélectionner jusqu’à 100 fichiers en utilisant [Plusieurs images].

- Vous pouvez ajouter des repères (Commande d’impression) à 999 fichiers maximum.

Opération impossible à effectuer dans fichiers non pris en charge

- Il n’est pas possible d’appliquer le traitement et d’autres fonctions d’édition de l’appareil à des fichiers d’image ayant été traités au moyen d’un ordinateur ou à des images qui ont été enregistrées avec d’autres appareils.

Pas d’espace libre ds mémoire interne
Supprimer toutes les images ?

- La mémoire interne est pleine. Pour enregistrer dans la mémoire interne, sélectionnez [Oui] et supprimez des images inutiles.

Haut