Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des options de MENU (Prise de vue) > Options de MENU (Prise de vue) > Taille Img

## Taille Img

Taille d’image lors de la prise de photos
Taille d’image en Mode Facile
Taille d’image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage
Taille d’image lors de la prise de vue de films
La taille d’image détermine la taille du fichier d’image qui est enregistré lorsque vous prenez une photo.
Plus la taille d’image est grande, plus de détails sont reproduits lorsque la photo est imprimée sur un papier grand format. Plus la taille d’image est petite, plus il est possible d’enregistrer d’images.

1. MENU (Taille Img) taille souhaitée

« Qualité d’image » et « taille d’image »
Une image numérique est constituée d’une multitude de petits points appelés pixels.
Si l’image contient un grand nombre de pixels (A), sa taille augmente, elle occupe davantage de mémoire et ses détails sont plus précis. La « taille d’image » s’exprime en nombre de pixels. Bien que ces différences ne soient pas visibles sur l’écran de l’appareil, la précision des détails et la durée de traitement des données ne sont pas les mêmes lors de l’impression ou de la visualisation sur un écran d’ordinateur.

1. Taille d’image : 14M

4320 pixels × 3240 pixels = 13 996 800 pixels

1. Taille d’image : VGA

640 pixels × 480 pixels = 307 200 pixels
Nombreux pixels
(Qualité d’image fine et fichier de grande taille)
Peu de pixels
(Qualité d’image grossière, mais fichier de petite taille)

### Taille d’image lors de la prise de photos

| Taille d’image | Consignes d’utilisation | Nombre d’images | Impression
| (4320×3240) | Pour impressions jusqu’au format A3+ | Inférieur Supérieur | Fine Grossière
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Pour impressions de 10×15 cm jusqu’au format A4
| (640×480) | Pour joindre à des e-mails
| (4320×2432) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu’au format A3 | Inférieur Supérieur | Fine Grossière
| (1920×1080) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition

Remarque

- Lorsque vous imprimez des photos enregistrées avec un rapport d’aspect 16:9 ou des photos panoramiques, il se peut que les deux bords soient coupés.

### Taille d’image en Mode Facile

| Grande | Prend des vues en taille [14M].
| Petite | Prend des vues en taille [5M].

### Taille d’image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage

| (Standard) (Horizontal : 4912 × 1080) (Vertical : 3424 × 1920) | Prend les photos en taille standard.
| (Large) (Horizontal : 7152 × 1080) (Vertical : 4912 × 1920) | Prend les photos en taille large.

### Taille d’image lors de la prise de vue de films

Plus la taille d’image est grande, meilleure est la qualité.
Les films pris avec cet appareil seront enregistrés au format AVI (Motion JPEG), environ 30 vues par seconde.

| Taille d’image de film | Consignes d’utilisation
| VGA (640×480) | Pour visualisation sur un écran de télévision
| QVGA (320×240) | Pour envoi en tant que pièce jointe à un e-mail

Haut