Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions / A propos de cet appareil > Précautions > Batterie

## Batterie

Charge de la batterie
Utilisation efficace de la batterie
A propos de la charge restante de la batterie
Comment stocker la batterie
Durée de service de la batterie
Batterie compatible

### Charge de la batterie

- Chargez la batterie (fournie) avant d’utiliser l’appareil pour la première fois.

- Vous pouvez charger la batterie, même si elle n’est pas complètement déchargée. En outre, même si la batterie n’est pas complètement chargée, vous pouvez utiliser en l’état la batterie partiellement chargée.

- Nous vous recommandons de charger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F à 86 °F). Il est possible que la batterie ne soit pas chargée efficacement à des températures situées en dehors de cette plage.

### Utilisation efficace de la batterie

- Les performances de la batterie diminuent lorsque la température ambiante est basse. La durée de fonctionnement de la batterie est donc plus courte dans des endroits froids. Pour prolonger l’autonomie de la batterie, nous vous recommandons ce qui suit :

- Placez la batterie dans une poche près du corps pour la garder au chaud et insérez-la dans l’appareil juste avant de commencer la prise de vue.

- La charge de la batterie s’épuisera rapidement si vous utilisez fréquemment le flash ou le zoom.

- Nous recommandons de disposer de batteries de réserve pour deux ou trois fois la durée de prise de vue prévue, et de faire des essais avant les prises de vue réelles.

- N’exposez pas la batterie à l’eau. La batterie n’est pas étanche à l’eau.

- Ne laissez pas la batterie dans des endroits très chauds tels qu’un véhicule ou en plein soleil.

- Il est possible que vous ne puissiez pas allumer l’appareil ou que la batterie ne puisse pas être chargée si ses bornes sont sales. Dans ce cas, éliminez délicatement la poussière avec un tissu doux pour nettoyer la batterie.

### A propos de la charge restante de la batterie

A : Elevée
B : Faible

- L’indicateur de charge restante apparaît sur l’écran LCD.

- Il faut une minute environ pour que l’indicateur de charge restante correct apparaisse.

- L’indicateur de charge restante peut s’avérer incorrect dans certaines circonstances.

- Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps alors qu’il est sous tension et que [Économie d’énergie] est réglé sur [Standard] ou [Autonomie], l’appareil se met automatiquement hors tension (fonction d’extinction automatique).

### Comment stocker la batterie

- Déchargez complètement la batterie avant de la ranger et placez-la dans un endroit frais et sec. Pour maintenir le bon fonctionnement de la batterie, chargez-la complètement, puis déchargez-la complètement sur l’appareil au moins une fois par an lorsqu’elle est rangée.

- Pour décharger complètement la batterie, laissez l’appareil en mode de lecture de diaporama jusqu’à ce qu’il s’éteigne.

- Pour éviter que la borne ne se salisse, ne provoque un court-circuit, etc., veillez à utiliser un sac en plastique pour protéger la batterie contre les matériaux métalliques lorsque vous la transportez ou la rangez.

### Durée de service de la batterie

- La durée de service de la batterie est limitée. La capacité de la batterie diminue avec le temps et par une utilisation répétée. Si la durée d’utilisation entre les charges diminue considérablement, il est probablement temps de remplacer la batterie par une neuve.

- La durée de service de la batterie varie en fonction des conditions de stockage, d’utilisation et ambiantes.

### Batterie compatible

- La NP-BN1 (fournie) ne peut être utilisée que dans des modèles Cyber-shot compatibles type N.

Haut