Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje stavki izbornika MENU (Snimanje) > Stavke izbornika MENU (Snimanje) > Izoštravanje

## Izoštravanje

Izoštravanje na objektima uz rub kadra
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako automatsko izoštravanje ne daje dovoljno oštru sliku, upotrijebite izbornik.
AF je kratica za »Auto Focus«, funkciju za automatsko fokusiranje.
Na zaslonu se prikazuje odabrani okvir AF tražila.

1. MENU (Izoštravanje) željeni način rada

| (Višestruki AF) | Automatski izoštrava sve dijelove slike unutar okvira tražila. Prilikom snimanja fotografija, kad se okidač pritisne dopola, pojavljuje se zeleni okvir oko pravilno izoštrenog dijela slike. Kad je aktivna funkcija otkrivanja lica, prednost kod automatskog izoštravanja imaju lica.
| (Središnji AF) | Automatski izoštrava središnji dio slike u okviru tražila. U kombinaciji s funkcijom AF blokade omogućuje kadriranje slike po želji.

Napomene

- Kad koristite [Digitalni zum], okvir AF tražila nestaje i na njegovom mjestu pojavljuje se isprekidana crta. U tom slučaju fotoaparat će izoštravati na objektima u središtu kadra.

- Odaberete li bilo koji drugi način rada osim [Višestruki AF], funkcija otkrivanja lica neće biti dostupna.

- Možda nećete moći postaviti neke stavke izbornika MENU, ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u odjeljku »Stavke izbornika MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

### Izoštravanje na objektima uz rub kadra

Ako objekt nije oštar, postupite na sljedeći način:

1. Kadrirajte sliku tako da objekt bude u središtu okvira AF tražila (A) i pritisnite okidač dopola kako biste izoštrili na objektu (AF blokada).

1. Kad indikator blokade AE/AF (B) prestane treperiti i neprekinuto zasvijetli, vratite se na kadriranu sliku i pritisnite okidač dokraja.

- Sve dok dokraja ne pritisnete okidač, postupak možete ponoviti koliko god puta želite.

Natrag na vrh