Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Mjere opreza / O ovom fotoaparatu > Mjere opreza > Punjač baterije

## Punjač baterije

- Samo se baterije vrste NP-BN1 (nijedne druge) mogu puniti u isporučenom punjaču baterija. Ostale baterije mogu procuriti, pregrijati se i rasprsnuti u punjaču i tako prouzročiti ozljede i opekotine.

- Izvadite napunjenu bateriju iz punjača baterije. Ako napunjenu bateriju ostavite u punjaču može joj se smanjiti vrijeme trajanja.

- Indikator CHARGE na isporučenom punjaču baterije može treperiti brzo ili sporo:

- Brzo treperenje: svjetlo se pali i gasi u intervalu od približno 0,15 sekundi.

- Sporo treperenje: svjetlo se pali i gasi u intervalu od približno 1,5 sekundi.

- Kad indikator CHARGE treperi brzo, izvadite bateriju koja se puni i ponovno je pažljivo umetnite u punjač. Ako indikator CHARGE nastavi brzo treperiti, to može značiti da je došlo do greške baterije ili se radi o pogrešnom tipu baterije koji se ne može puniti u ovom punjaču. Provjerite tip baterije. Ako je baterija tipa koji se može puniti, izvadite je, zamijenite novom i provjerite radi li punjač ispravno. Ako punjač radi ispravno znači da je možda došlo do pogreške baterije.

- Kad indikator CHARGE treperi sporo znači da je punjenje privremeno prekinuto ili je na čekanju. Punjač baterije automatski prekida punjenje i prelazi u način čekanja kad je vanjska temperatura izvan raspona radne temperature punjača. Kad se temperatura vrati u radni interval, punjač nastavlja punjenje i indikator CHARGE ponovno svijetli neisprekidano. Preporučujemo punjenje baterijske jedinice pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C.

Natrag na vrh