Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Rješavanje problema > Rješavanje problema > Baterijska jedinica i napajanje

## Baterijska jedinica i napajanje

Baterija se ne može umetnuti u fotoaparat.

- Umetnite bateriju u ispravnom smjeru dok polugica za izbacivanje ne bude blokirana.

Fotoaparat se ne može uključiti.

- Nakon umetanja baterijske jedinice potrebno je neko vrijeme dok fotoaparat ne proradi.

- Provjerite je li baterija pravilno umetnuta.

- Baterijska jedinica je ispražnjena. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu.

- Kontakti baterije su prljavi. Mekanom krpom lagano obrišite svu prljavštinu.

- Provjerite je li baterije vrste NP-BN1.

Fotoaparat se neočekivano isključuje.

- Ovisno o fotoaparatu i temperaturi baterije, fotoaparat se može automatski isključiti iz sigurnosnih razloga. U tom će se slučaju na LCD zaslonu prethodno pojaviti obavijest o sigurnosnom isključivanju.

- Ako neko vrijeme ne koristite fotoaparat dok je uključen, a [Ušteda energije] je postavljeno na [Standardno] ili [Snažno], fotoaparat se automatski isključuje kako se baterija ne bi trošila. Ponovno uključite fotoaparat.

Došlo je do odstupanja između prikaza preostalog trajanja baterije i stvarnog stanja.

- Ova pojava nastaje kad se fotoaparat koristi na pretjerano hladnim ili pretjerano toplim mjestima.

- Kad dođe do odstupanja između prikaza preostalog vremena rada baterije i stvarnog stanja. Da biste uklonili odstupanje između prikaza preostalog vremena rada baterije i stvarnog stanja, potpuno ispraznite bateriju. Ovisno o uvjetima korištenja, prikaz može ostati netočan.

- Kapacitet punjenja baterije opada s vremenom i čestom uporabom. Ako dođe do značajnog pada vremena rada baterije između punjenja, vjerojatno je treba zamijeniti novom.

Nije moguće punjenje baterije dok je umetnuta u fotoaparat.

- Baterijsku jedinicu ne možete puniti pomoću ispravljača (prodaje se zasebno). Za punjenje koristite punjač baterije.

Tijekom punjenja baterije treperi indikator CHARGE.

- Provjerite je li baterije vrste NP-BN1.

- Indikator CHARGE sporo treperi kada koristite bateriju koja dugo nije korištena.

- Indikator CHARGE (na isporučenom punjaču baterije) može treperiti na dva načina: brzo treperenje (s vremenskim razmakom od približno 0,15 sekundi) i sporo treperenje (s vremenskim razmakom od približno 1,5 sekundi). Ako indikator treperi brzo, izvadite bateriju koja se puni i ponovno je umetnite u punjač (dok ne klikne). Ako indikator opet treperi brzo, to može značiti da postoji problem s baterijskom jedinicom.
  Ako indikator treperi polako, punjač je u mirovanju i punjenje je privremeno obustavljeno. Punjenje se privremeno prekida i punjač prelazi u način čekanja kad je temperatura izvan intervala pogodnog za punjenje. Punjenje se nastavlja i indikator CHARGE se pali kad se temperatura opet vrati u raspon pogodan za punjenje.
  Punite bateriju u ispravnom temperaturnom rasponu od 10°C do 30°C.

- Za pojedinosti pogledajte. [Pojedinosti]

Natrag na vrh