Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Rješavanje problema > Rješavanje problema > Snimanje fotografija/videozapisa

## Snimanje fotografija/videozapisa

Fotoaparat ne snima slike.

- Slike se snimaju na internu memoriju čak i kad je u fotoaparat umetnuta memorijska kartica. Pazite da je memorijska kartica gurnuta do kraja u fotoaparat.

- Provjerite slobodni kapacitet unutarnje memorije ili memorijske kartice. Ako nema slobodnog prostora, postupite na jedan od sljedećih načina:

- Izbrišite nepotrebne slike. [Pojedinosti]

- Promijenite memorijsku karticu.

- Fotoaparat ne može snimati slike dok se puni bljeskalica.

- Kad snimate videozapise, preporučuje se korištenje sljedećih memorijskih kartica:

- »Memory Stick PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo«

- SD kartica (Klasa 2 ili brža)

- Prilikom snimanja fotografija postavite mjenjač načina rada na (Fotografija).

- Za snimanje videozapisa namjestite mjenjač načina rada na (Videozapis).

Ne radi funkcija Snimanje osmjeha.

- Slika se ne snima ako osmijeh nije otkriven. [Pojedinosti]

Ne radi funkcija sprječavanja zamućenja.

- Funkcija sprječavanja zamućenja ne radi kad je na zaslonu prikazano .

- Funkcija sprječavanja zamućenja možda neće ispravno raditi pri snimanju noćnih scena.

- Pritisnite okidač do pola i nakon toga snimajte.

Slika nije izoštrena.

- Objekt je preblizu. Pri snimanju pazite da udaljenost između objekta i objektiva bude veća od minimalne udaljenosti snimanja (oko 5 cm (W)/50 cm (T) od objektiva).

- Način (Sumrak) ili (Krajolik) odabire se u Odabiru scene prilikom snimanja fotografija.

Ne radi zum.

- U načinu Panoramskog snimanja ne možete koristiti optički zum.

- Ne možete promijeniti raspon zuma kad snimanja videozapisa.

- Inteligentni zum ne radi za neke veličine slike. [Pojedinosti]

- Digitalni zum ne može se koristiti u sljedećim slučajevima:

- Snimanje videozapisa.

- Snimanje osmjeha radi.

- [Samookidač] je postavljen na [Snim. 1 osob. samookidač.] ili [Snim. 2 osob. samookidač.].

Funkcija otkrivanja lica nije dostupna.

- Otkrivanje lica možete odabrati samo kad je način izoštravanja postavljen na [Višestruki AF], a način mjerenja na [Višestruko].

Ne radi bljeskalica.

- Bljeskalica neće raditi u sljedećim slučajevima:

- Odabrano je brzo snimanje. [Pojedinosti]

- Kad je u Odabiru scene postavljen način (Visoka osjetljivost) ili (Sumrak).

- Snimanje u načinu Panoramsko snimanje.

- Snimanje u načinu Snimanje filma.

- Postavite bljeskalicu na (Uključeno) kad je način Odabira scene postavljen na (Krajolik), (Sladokusac), (Kućni ljubimci), (Plaža) ili (Snijeg). [Pojedinosti]

Na slikama snimljenim uz bljeskalicu pojavljuju se bijele točke.

- Čestice koje lebde u zraku (prašina, pelud itd.) reflektiraju svjetlost bljeskalice i pojavljuju se na slici kao bijele točke. To nije kvar. [Pojedinosti]

Ne radi funkcija snimanja izbliza (Makrosnimanje).

- Fotoaparat automatski podešava izoštravanje. Pritisnite okidač do pola i zadržite. Podešavanje izoštravanja kod snimanja bliskih objekata može malo potrajati.

- Kad je u Odabiru scene postavljen način (Krajolik) ili (Sumrak).

Na LCD zaslonu nisu prikazani datum i vrijeme.

- Datum i vrijeme ne prikazuju se za vrijeme snimanja. Prikazuju se samo za vrijeme reprodukcije.

Na slike se ne može dodati datum.

- Fotoaparat nema mogućnost stavljanja datuma na slike. Pomoću programa »PMB« mogu se ispisivati ili pohranjivati slike s datumom. [Pojedinosti]

Indikatori otvora zaslona (F) i brzine zatvarača trepere kad se dopola pritisne okidač.

- Ekspozicija nije ispravno podešena. Podesite ekspoziciju. [Pojedinosti]

Boje slike nisu prirodne.

- Podesite Balans bijele boje. [Pojedinosti]

Na svijetlim dijelovima objekta pojavljuju se bijele i grimizne linije ili čitavi zaslon slike postaje crvenkast.

- Ova se pojava zove razmazivanje. To nije kvar. Mrlja se ne snima na slikama, ali se snima u obliku linija ili neravnomjernih boja na panoramskim slikama ili videozapisima.
  (»Svijetli dijelovi« odnose se na sunce ili električnu rasvjetu koja je mnogo svjetlija od okoline).

U uvjetima lošeg osvjetljenja na slici reproduciranoj na zaslonu vidi se šum.

- Fotoaparat pokušava povećati vidljivost zaslona privremenim posvjetljivanjem slike u uvjetima slabog svjetla. To nema nikakvog utjecaja na snimljenu sliku.

Pojavljuje se učinak crvenih očiju.

- Postavite [Smanj. ef. crv. očiju] na [Autom.] ili [Uključeno]. [Pojedinosti]

- Kad koristite bljeskalicu snimajte objekt s udaljenosti manjoj od dosega bljeska.

- Osvijetlite prostor i snimite objekt.

- Retuširajte sliku koristeći [Retuširanje] [Ispravak efekta crvenih očiju] u izborniku prikazivanja [Pojedinosti] ili popravite programom »PMB«. [Pojedinosti]

Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.

- To nije kvar. Ove točke nisu snimljene.

Nije moguće uzastopno snimanje slika.

- Unutarnja memorija ili memorijska kartica je puna. Izbrišite nepotrebne slike. [Pojedinosti]

- Razina napunjenosti baterije je niska. Umetnite napunjenu baterijsku jedinicu.

Ista slika snima se više puta.

- Postavite [Postavke brzog snimanja] na [Jedna]. [Pojedinosti]

Natrag na vrh