Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Hibaelhárítás > Hibaelhárítás > Fényképek/mozgóképek felvétele

## Fényképek/mozgóképek felvétele

Nem készíthetők képek.

- A képek akkor is a belső memóriába kerülnek, amikor memóriakártya van a fényképezőgépben. Győződjék meg arról, hogy a memóriakártya teljesen be van dugva a fényképezőgépbe.

- Ellenőrizze a belső memória, illetve a memóriakártya szabad tárkapacitását. Ha megtelt, akkor tegye a következők egyikét:

- Törölje a felesleges képeket. [Részletek]

- Cserélje ki a memóriakártyát.

- A vaku töltése közben nem lehet felvételt készíteni.

- Javasoljuk, hogy mozgóképfelvételhez a következő memóriakártyákat használja:

- „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”

- SD memóriakártya (Class 2 vagy gyorsabb)

- Fényképezéskor állítsa az üzemmód-kapcsolót (Fénykép) állásba.

- Mozgókép felvételekor állítsa az üzemmód-kapcsolót (Mozgókép) állásba.

Nem működik a Mosolyfelvétel funkció.

- Nem készül fényképfelvétel, ha nem érzékelhető mosolygó arc. [Részletek]

Nem működik az elmosódottságot kiküszöbölő funkció.

- Ha a kijelzőn megjelenik a szimbólum, akkor nem működik az elmosódottságot kiküszöbölő funkció.

- Éjszakai felvételek esetében előfordulhat, hogy az elmosódottságot kiküszöbölő funkció nem működik megfelelően.

- Felvételkészítéskor az exponáló gombot először csak félig nyomja le.

A kép nem éles.

- A fotóalany túl közel van. Felvételkészítéskor ügyeljen arra, hogy az objektív a fotóalanyhoz ne legyen közelebb, mint a legkisebb felvételi távolság (azaz kb. 5 cm (W)/50 cm (T), az objektívtől mérve).

- Fényképezéskor a Jelenet üzemmódban a (Szürkület) vagy a (Tájkép) lett kiválasztva.

Nem lehet zoomolni.

- A panorámapásztázás használatakor az optikai zoom nem használható.

- Mozgókép felvételekor nem lehet zoomolni.

- A képmérettől függően előfordulhat, hogy az intelligens zoom nem használható. [Részletek]

- A digitális zoom nem használható, ha:

- Mozgóképet vesz fel.

- Be van kapcsolva a Mosolyfelvétel.

- Amikor az [Önkioldó] értéke [Önarckép - Egy ember] vagy [Önarckép - Két ember].

Nem lehet kiválasztani az Arcfelismerés funkciót.

- Az Arcfelismerés csak akkor használható, ha a fókuszbeállítási mód [Több AF], a fénymérési mód pedig [Több].

Nem működik a vaku.

- A vaku nem használható, ha:

- A Sorozatkép üzemmód van kiválasztva. [Részletek]

- A Jelenet üzemmódban a (Nagyérzékenység) vagy a (Szürkület) lett kiválasztva.

- Panorámapásztázás üzemmódban készít felvételt.

- Mozgókép üzemmódban készít felvételt.

- Állítsa a vakut (Be) módba, ha a Jelenet üzemmód beállítása (Tájkép), (Gasztronómia), (Kisállat), (Tengerpart) vagy (Hó). [Részletek]

A vakuval készített képeken elmosódó körvonalú, fehér, kör alakú foltok jelennek meg.

- A levegőben lévő részecskék (por, pollen stb.) visszatükrözik a vaku fényét, és ez látható a képen. Ez nem jelent hibás működést. [Részletek]

Nem működik a közelkép (Makró) funkció.

- A fényképezőgép automatikusan állítja be a fókuszt. Félig nyomja le és tartsa így lenyomva az exponáló gombot. A közeli fotóalanyok fényképezésekor a fókusz beállítása némi időt vehet igénybe.

- A Jelenet üzemmódban a (Tájkép) vagy a (Szürkület) lett kiválasztva.

Az LCD képernyőn nem jelenik meg a dátum és az idő.

- Felvételkor nem jelenik meg a dátum és az idő. Csak a lejátszás során látható.

A képekre nem lehet rátenni a dátumot.

- Ez a fényképezőgép nem tudja a fényképekre rátenni a dátumot. A „PMB” szoftverrel dátummal ellátott képeket nyomtathat és menthet. [Részletek]

Az F érték és a zársebesség villog, amikor félig lenyomva tartja az exponáló gombot.

- Helytelen az expozíció. Állítsa be a helyes expozíciót. [Részletek]

A kép színei nem valósághűek.

- Állítsa be a fehéregyensúlyt. [Részletek]

A fotóalany világos részén fehér vagy lila csíkok jelennek meg, vagy a teljes képernyő vöröses.

- Ezt a jelenséget nevezik szétkenődésnek. Ez nem jelent hibás működést. A szétkenődés a fényképeken nem látható, de a panorámapásztázással készült képeken és a mozgóképeken csíkokként vagy egyenetlen színekként látszani fog.
  (A „világos részek” azokat a nap- vagy villanyfény által megvilágított részeket jelenti, amelyek sokkal világosabbak a környezetüknél.)

Ha sötét helyen nézi a képernyőt, zaj jelenik meg a képen.

- Gyenge megvilágításnál a fényképezőgép a kép ideiglenes kivilágosításával kísérli meg javítani a képernyő láthatóságát. Ez a rögzített kép minőségét nem befolyásolja.

A fotóalany szeme piros a felvételen.

- A [Vörösszem cs] beállítása legyen [Auto] vagy [Be]. [Részletek]

- Menjen közelebb az illető személyhez, és a vaku hatótávolságán belülről fényképezze le vakuval.

- Világítsa ki a szobát, és úgy fényképezze le a fotóalanyt.

- Retusálja a képet a [Retusál] segítségével [Vörösszem javítás] a megtekintés menüben [Részletek], vagy javítsa ki a „PMB” szoftverrel. [Részletek]

Pontok jelennek meg a képernyőn, és továbbra is láthatóak maradnak.

- Ez nem jelent hibás működést. Ezek a pontok nem kerülnek rá a képre.

Nem készíthető sorozatfelvétel.

- Megtelt a belső memória vagy a memóriakártya. Törölje a felesleges képeket. [Részletek]

- Alacsony az akkumulátor energiaszintje. Tegyen be egy feltöltött akkumulátort.

A készülék többször ugyanazt a képet rögzíti.

- A [Sorozatkép beállítások] értéke legyen [Egy]. [Részletek]

Vissza a tetejére