Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Felvételkészítés > A felvételi funkciók használata > Vaku

## Vaku

1. Nyomja meg a vezérlőgomb (Vaku) részét.

1. A vezérlőgombbal válassza ki a kívánt üzemmódot.

| (Auto) | Sötét helyen és ellenfény esetén a vaku automatikusan működésbe lép.
| (Be) | A vaku mindig működik.
| (Lassú szinkron) | A vaku mindig működik. A zársebesség kicsi, hogy sötét helyen a vaku fénycsóváján kívül eső háttér is tisztán látható legyen a képen.
| (Ki) | A vaku nem működik.

Ha a vakuval készített képen „kör alakú fehér foltok” jelennek meg
Ezt az objektívhez közel lebegő részecskék (por, pollen stb.) okozzák. Ha ezeket a fényképezőgép vakuja kiemeli, fehér kör alakú foltokként jelennek meg.
Hogyan csökkenthetők a „kör alakú fehér foltok”?

- Világítsa ki a szobát, és fényképezzen vaku nélkül.

- A Jelenet menüben válassza a (Nagyérzékenység) lehetőséget. (Automatikusan a [Ki] beállítás lép érvénybe.)

Megjegyzés

- A vaku kétszer villan. Az első villanáskor a fény mennyiségét állítja be.

- A vaku töltése közben a szimbólum látható.

- Sorozatkép készítésekor nem használható a vaku.

- A kiválasztott felvételi üzemmód függvényében előfordulhat, hogy egyes funkciókat nem lehet beállítani. A részletek a „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem használható funkciók” című témakörnél olvashatók. [Részletek]

Vissza a tetejére