Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > ISO

## ISO

Beállítja a fényérzékenységet, ha a fényképezőgép automatikus program beállítással üzemel.

1. MENU (ISO) a kívánt üzemmód

| (Auto) | Az ISO-érzékenység automatikus beállítása.
| ///// | Az ISO-érzékenység növelésével (nagyobb szám választásával) csökkentheti a kép elmosódottságát sötét helyen vagy a mozgó fotóalanyok esetén.

Az ISO-érzékenység (ajánlott expozíciós viszonyszám) beállítása
Az ISO-érzékenység a fény alapú képérzékelőt tartalmazó felvételrögzítő adathordozó sebességét mutatja. Még ha az expozíció azonos is, a képek az ISO-érzékenységtől függően különbözőek lesznek.
Nagy ISO-érzékenység
Világos képet rögzít még akkor is, amikor sötét helyen fényképez, miközben az elmosódás csökkentése érdekében növeli a zársebességet.
A kép azonban hajlamos arra, hogy zajossá váljék.
Kis ISO-érzékenység
Lágyabb képet rögzít.
Ha azonban nem elegendő az expozíció, a kép sötét lesz.
Megjegyzés

- Csak [ISO AUTO], [ISO 100]–[ISO 800] választható, ha a felvételkészítési üzemmód Sorozatkép, vagy ha a [DRO] értéke [DRO plus].

Vissza a tetejére