Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > Képméret

## Képméret

Képméret fényképek készítésekor
Képméret Egyszerű üzemmódban
Képméret panorámapásztázás során készült felvételek készítésekor
Képméret mozgóképek felvételekor
A képméret meghatározza a rögzített kép fájlméretét.
Minél nagyobb a képméret, annál részletgazdagabb a nagy méretben kinyomtatott kép. Minél kisebb a képméret, annál több képet lehet rögzíteni.

1. MENU (Képméret) a kívánt méret

A „képminőség” és a „képméret”
A digitális kép képpontnak hívott kis pontok összességéből áll.
Ha sok képpontot tartalmaz (A), akkor a kép nagy lesz, több memóriát foglal el, és apró részleteket is megmutat. A „képméret”-et a képpontok száma adja meg. Noha a fényképezőgép képernyőjén nem látható a különbség, a részletesség és az adatfeldolgozási idő eltér, amikor a képet kinyomtatja, illetve megjeleníti egy számítógép képernyőjén.

1. Képméret: 14M

4320 képpont × 3240 képpont = 13 996 800 képpont

1. Képméret: VGA

640 képpont × 480 képpont = 307 200 képpont
Sok képpont
(Kiváló képminőség és nagy fájlméret)
Kevés képpont
(Durva képminőség, de kis fájlméret)

### Képméret fényképek készítésekor

| Képméret | Használati irányelvek | Képek száma | Nyomtatás
| (4320×3240) | A3+ méretig történő nyomtatás | Kevesebb Több | Kiváló minőségű Gyenge minőségű
| (3648×2736)
| (2592×1944) | 10×15 cm és A4 közötti méretű nyomatokhoz
| (640×480) | E-mail mellékletéhez
| (4320×2432) | Nagy felbontású televízió-készüléken (HDTV-n) történő megtekintéshez, és legfeljebb A3 méretű nyomatokhoz | Kevesebb Több | Kiváló minőségű Gyenge minőségű
| (1920×1080) | Nagy felbontású televízió-készüléken (HDTV-n) történő megtekintéshez

Megjegyzés

- 16:9 képarányú vagy panorámakép nyomtatáskor előfordulhat, hogy a kép mindkét széle lemarad.

### Képméret Egyszerű üzemmódban

| Nagy | Felvétel készítése [14M] méretben.
| Kicsi | Felvétel készítése [5M] méretben.

### Képméret panorámapásztázás során készült felvételek készítésekor

| (Normál) (Vízszintes: 4912 × 1080) (Függőleges: 3424 × 1920) | Felvételek készítése normál méretben.
| (Széles) (Vízszintes: 7152 × 1080) (Függőleges: 4912 × 1920) | Széles felvételek készítése.

### Képméret mozgóképek felvételekor

Minél nagyobb a kép mérete, annál jobb a minősége.
Ezzel a fényképezőgéppel a mozgóképek AVI (Motion JPEG) (kb. 30 képkocka/másodperc) formátumban készülnek.

| Mozgókép képmérete | Használati irányelvek
| VGA (640×480) | Televízió-készüléken való megtekintéshez
| QVGA (320×240) | E-mail mellékleteként történő küldéshez

Vissza a tetejére