Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > Fókusz

## Fókusz

Fókuszálás a képernyő szélén lévő fotóalanyra
Módosíthatja a fókuszbeállítás módját. Ha az automatikusan fókuszbeállító üzemmódban nemigen sikerül a fókuszálás, használja a menüt.
Az AF jelentése „automatikus fókusz”; ez a funkció automatikusan állítja be a fókuszt.
A képernyőn megjelenik a kiválasztott AF tartománykereső-keret.

1. MENU (Fókusz) a kívánt üzemmód

| (Több AF) | A keresőkeret minden tartományában automatikusan fókuszál a fotóalanyra. Ha fényképfelvételi üzemmódban félig nyomja le az exponáló gombot, akkor a fókuszban lévő fotóalany körül egy zöld keret jelenik meg. Amikor be van kapcsolva az Arcfelismerés, az AF elsősorban az arcokra fókuszál.
| (Közép AF) | Automatikusan fókuszál a keresőkeret közepén lévő fotóalanyra. Ennek és az AF rögzítő funkciónak a segítségével a kívánt képkompozíciót hozhatja létre.

Megjegyzés

- Ha a [Digitális zoom] funkciót használja, akkor eltűnik a szokásos AF tartománykereső-keret, és helyette egy pontozott vonallal jelölt új AF tartománykereső-keret jelenik meg. Ebben az esetben a fényképezőgép a képernyő közepén található képekre fókuszál.

- Ha a fókuszbeállító mód nem [Több AF], akkor nem használható az Arcfelismerés funkció.

- A kiválasztott felvételi üzemmód függvényében előfordulhat, hogy egyes MENU-elemeket nem lehet beállítani. A részletek a „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem használható MENU-elemek” című témakörnél olvashatók. [Részletek]

### Fókuszálás a képernyő szélén lévő fotóalanyra

Ha a fotóalany képe nem éles, tegye a következőket:

1. Komponálja újra a képet úgy, hogy a fotóalany az AF tartománykereső-keret közepébe essék (A), és az exponáló gombot félig lenyomva fókuszáljon a tárgyra (AF rögzítés).

1. Amikor az AE/AF rögzítés kijelzése (B) abbahagyja a villogást, és folyamatosan látható, ellenőrizze a teljesen megkomponált képet, és nyomja le teljesen az exponáló gombot.

- Amíg nem nyomja le teljesen az exponáló gombot, akárhányszor megismételheti ezt az eljárást.

Vissza a tetejére