Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használatba vétel előtt > Az alkatrészek neve és a képernyőn megjelenő ikonok listája > A képernyőn megjelenő ikonok

## A képernyőn megjelenő ikonok

A felvételkészítő üzemmód ikonjai
A megtekintő üzemmód ikonjai
Az ikonok azért jelennek meg a képernyőn, hogy a fényképezőgép állapotát jelezzék.
Azt, hogy mi jelenjék meg a képernyőn, a vezérlőgomb DISP (A képernyő kijelző beállításai) gombjával módosíthatja.

### A felvételkészítő üzemmód ikonjai

Szimbólum | Jelentése
| Az akkumulátor energiaszintje
| Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony töltési szintjére
| Képméret
| Jelenet
| Felvételkészítési mód (intelligens automatikus beállítás, automatikus program, panorámapásztázás, mozgókép üzemmód)
| Színhelyfelismerés ikon
| Fehéregyensúly
| Fénymérési mód
| SteadyShot
| Figyelmeztetés a bemozdulásra
| Csukott szem kiküszöbölése
| DRO
| Mosolyfelismerés érzékenységének kijelzője
1.4 | Zoomolás

Szimbólum | Jelentése
| AE/AF rögzítés
ISO400 | ISO-szám
125 | Zársebesség
F2.8 | Rekesznyílás értéke
+2.0EV | Expozícióérték
| AF tartománykereső-keret kijelzése
FELV. Készlét | Mozgókép felvétele/Készenlét mozgókép felvételére
0:12 | Felvételi idő (p:mp)

Szimbólum | Jelentése
| Felvételi mappa
96 | A rögzíthető fényképek száma
100p. | Felvételi idő
| Felvételi adathordozó (memóriakártya, belső memória)
| Vaku üzemmódja
| Vörös szem jelenség csökkentése
| A vaku töltődik

Szimbólum | Jelentése
| Önkioldó
| Arcfelismerés
| Célhely
| Sorozatkép-beállítások
| AF tartománykereső-keret
| A pontszerű fénymérés célkeresztje

### A megtekintő üzemmód ikonjai

Szimbólum | Jelentése
| Az akkumulátor energiaszintje
| Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony töltési szintjére
| Képméret
| Törlés elleni védelem
| „Kinyomtatni” (DPOF) jel
| Zoomolás lejátszás közben

Szimbólum | Jelentése
101-0012 | Mappa-fájl sorszáma
2011 1 1 9:30 AM | A lejátszott kép felvételének dátuma/időpontja

Szimbólum | Jelentése
| Lejátszási mappa
12/12 | A kép sorszáma/A kiválasztott mappába rögzített képek száma
| Lejátszási adathordozó (memóriakártya, belső memória)
| Mappaváltás
| Fénymérési mód
| Vaku üzemmódja
| Fehéregyensúly
ISO400 | ISO-szám

Szimbólum | Jelentése
+2.0EV | Expozícióérték
500 | Zársebesség
F2.8 | Rekesznyílás értéke
| Lejátszás
| Lejátszási sáv
00:00:12 | Számláló
| Hangerő

Vissza a tetejére