Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności / O tym aparacie > Środki ostrożności > Karta pamięci

## Karta pamięci

Karta pamięci
Uwaga o używaniu adaptera karty pamięci (sprzedawany oddzielnie)
„Memory Stick”
Gdy nośnik „Memory Stick Duo” będzie stosowany w gnieździe nośnika „Memory Stick” o standardowym rozmiarze
Uwagi dotyczące używania nośnika „Memory Stick Micro” (sprzedawany oddzielnie)

### Karta pamięci

Następujące karty pamięci są zgodne z tym aparatem: „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Duo”, SD i SDHC. Nie wszystkie karty pamięci muszą współpracować z tym aparatem. Karta MultiMediaCard nie jest z nim zgodna.
W tym Przewodniku użytkownika nośniki „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo” i „Memory Stick Duo” są nazywane „Memory Stick Duo”, zaś karty pamięci SD i karty pamięci SDHC są nazywane kartami SD.

- Aparat został sprawdzony pod kątem pracy z kartami pamięci o pojemności do 32 GB.

- Do nagrywania filmów zalecane jest używanie następujących kart pamięci:

- („Memory Stick PRO Duo”)

- („Memory Stick PRO-HG Duo”)

- SD karta (Klasa 2 lub szybsza)

Uwagi

- W celu zapewnienia stabilnej pracy karty pamięci zalecane jest sformatowanie za pomocą tego aparatu każdej karty pamięci po raz pierwszy używanej w tym aparacie. Należy pamiętać, że formatowanie skasuje wszystkie dane zarejestrowane na karcie pamięci. Tych danych nie można przywrócić. Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej wszelkich ważnych danych na komputerze lub innym nośniku pamięci.

- Nie gwarantuje się działania w tym aparacie karty pamięci sformatowanej na komputerze.

- Prędkość odczytu/zapisu danych różni się w zależności od kombinacji, jaką stanowi karta pamięci i używany sprzęt.

- W następujących przypadkach dane mogą zostać uszkodzone:

- Jeżeli karta pamięci zostanie wyjęta lub aparat zostanie wyłączony podczas odczytu lub zapisu

- Jeżeli karta pamięci zostanie narażona na działanie elektryczności statycznej lub zakłóceń elektrycznych

- Zalecane jest archiwizowanie ważnych danych.

- Nie naklejaj etykiety na kartę pamięci ani na adapter karty pamięci.

- Nie dotykaj złącza karty pamięci palcami lub metalowymi przedmiotami.

- Nie uderzaj, nie zginaj, ani nie upuszczaj karty pamięci.

- Nie demontuj, ani nie przerabiaj karty pamięci.

- Nie narażaj karty pamięci na działanie wody.

- Nie zostawiaj karty pamięci w zasięgu małych dzieci. Mogą ją połknąć przez przypadek.

- Wkładaj kartę pamięci, która pasuje rozmiarem do otworu na kartę pamięci. W innym wypadku można spowodować usterkę.

- Nie używaj i nie przechowuj karty pamięci w następujących warunkach:

- Miejsca o wysokiej temperaturze, na przykład w zaparkowanym na słońcu samochodzie

- Miejsca wystawione na bezpośrednie działanie światła słonecznego

- Miejsca wilgotne lub miejsca, w których obecne są substancje powodujące korozję

### Uwaga o używaniu adaptera karty pamięci (sprzedawany oddzielnie)

- Wkładając kartę pamięci do adaptera karty pamięci, pamiętaj aby karta pamięci była skierowana we właściwym kierunku, następnie włóż ją całkowicie do środka. Włożenie w nieprawidłowy sposób spowoduje usterkę.

### „Memory Stick”

Typy nośników „Memory Stick Duo”, które mogą być używane w tym aparacie, zostały podane w poniższej tabeli. Jednakże nie można zagwarantować poprawnego działania wszystkich funkcji nośników „Memory Stick Duo”.

„Memory Stick” typ | Nagrywanie/Odtwarzanie
Memory Stick Duo (bez MagicGate) | *1
Memory Stick Duo (z MagicGate) | *2
MagicGate Memory Stick Duo | *1*2
Memory Stick PRO Duo | *2*3
Memory Stick PRO-HG Duo | *2*3*4

*1 Szybkie przesyłanie danych przy użyciu interfejsu równoległego nie jest obsługiwane.
*2 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory Stick Duo”, „Memory Stick PRO Duo” i „Memory Stick PRO-HG Duo” są wyposażone w funkcje MagicGate. MagicGate to wykorzystująca szyfrowanie technologia ochrony praw autorskich. Nagrywanie/odtwarzanie danych wymagające funkcji MagicGate nie może być wykonywane tym aparatem.
*3 Mogą być nagrywane filmy o rozdzielczości [VGA].
*4 Ten aparat nie obsługuje 8-bitowego równoległego przesyłania danych. Aparat realizuje takie samo 4-bitowe, równoległe przesyłanie danych, jak karta nośnik „Memory Stick PRO Duo”.

### Gdy nośnik „Memory Stick Duo” będzie stosowany w gnieździe nośnika „Memory Stick” o standardowym rozmiarze

Nośnik „Memory Stick Duo” może być używany po włożeniu go do adaptera nośnika „Memory Stick Duo” (sprzedawany oddzielnie).
„Memory Stick Duo” Adapter

### Uwagi dotyczące używania nośnika „Memory Stick Micro” (sprzedawany oddzielnie)

- Ten produkt jest zgodny z nośnikiem „Memory Stick Micro” (M2). M2 jest skrótem nazwy nośnika „Memory Stick Micro”.

- Aby w tym aparacie używać nośnika „Memory Stick Micro”, należy nośnik „Memory Stick Micro” umieścić w adapterze „M2” o wielkości równej Duo. Jeżeli nośnik „Memory Stick Micro” zostanie włożony do aparatu bez adaptera M2 o wielkości równej Duo, wyjęcie go z aparatu może być niemożliwe.

- Nie zostawiaj nośnika „Memory Stick Micro” w zasięgu małych dzieci. Mogą ją połknąć przez przypadek.

Powrót do początku