Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Indicadores de aviso e mensagens > Mensagens

## Mensagens

Se aparecerem as seguintes mensagens, siga as instruções.

- O nível das pilhas é baixo. Carregue imediatamente a bateria. Dependendo das condições de utilização ou do tipo de pilhas, o indicador pode piscar mesmo se ainda existirem 5 a 10 minutos de tempo restante nas pilhas.

Para usar só com bateria compatível

- A bateria inserida não é uma bateria NP-BN1 (fornecida).

Erro de sistema

- Desligue a alimentação e volte a ligá-la.

Sobreaquecimento da câmara
Deixar arrefecer

- A temperatura da câmara aumentou. A alimentação pode desligar-se automaticamente ou poderá ser incapaz de gravar filmes. Deixe a câmara num local fresco até a temperatura diminuir.

Erro na memória interna

- Desligue a alimentação e volte a ligá-la.

Reinsira o cartão memória

- O cartão de memória inserido não pode ser utilizado na câmara. [Detalhes]

- A secção terminal do cartão de memória está suja.

- O cartão de memória está danificado.

Erro tipo cartão memória

- O cartão de memória inserido não pode ser utilizado na câmara. [Detalhes]

Erro de formatação da memória interna
Erro de formatação do cartão memória

- Formate o suporte outra vez. [Detalhes]

Cartão memória bloqueado

- Está a utilizar um cartão de memória com patilha de protecção contra escrita e esta está colocada na posição LOCK. Coloque a patilha na posição de gravação.

Cartão de memória só de leitura

- A câmara não pode gravar nem apagar imagens neste cartão de memória.

Sem imagens

- Não foi gravada nenhuma imagem na memória interna que possa ser reproduzida.

- Não foi gravada nenhuma imagem nesta pasta do cartão de memória que possa ser reproduzida.

Erro pasta

- Já existe uma pasta com os mesmos três primeiros dígitos no cartão de memória (por exemplo: 123MSDCF e 123ABCDE). Seleccione outra pasta [Detalhes] ou crie uma pasta nova. [Detalhes]

Não pode criar mais pastas

- Existe uma pasta com um nome a começar por “999” no cartão de memória. Neste caso, não pode criar pastas.

Não consegue mostrar arquivo

- Ocorreu um erro enquanto a imagem estava a ser reproduzida.
  Não existem garantias para a reprodução, nesta câmara, de ficheiros com imagens que foram processadas num computador ou imagens fotografadas com outras câmaras.

Pasta só de leitura

- Seleccionou uma pasta que não pode ser definida como pasta de gravação na câmara. Seleccione outra pasta. [Detalhes]

Arquivo protegido

- Liberte a protecção. [Detalhes]

Tam. imag. ultrap.

- Está a reproduzir uma imagem com um tamanho que não pode ser reproduzido na câmara.

Incapaz de detectar cara para retoque

- Pode não ser capaz de retocar a imagem, dependendo da imagem.

(Indicador de aviso de vibração)

- Pode ocorrer vibração da câmara devido a luz insuficiente. Utilize o flash, active a função de antidesfocagem ou monte a câmara num tripé para fixar a câmara.

Desligar e ligar novamente

- A lente funciona mal.

VGA não é suportado com este cartão memória

- Para gravar filmes, recomenda-se que utilize um cartão de memória de 1 GB ou maior.

Máximo de imagens seleccionadas

- Pode seleccionar até 100 ficheiros quando utilizar [Múltiplas Imagens].

- Pode adicionar marcas (Ordem de impressão) em até 999 ficheiros.

Operação não pode ser executada em arquivos não suportados

- O processamento e outras funções de edição da câmara não podem ser executados em ficheiros de imagem que tenham sido processados com um computador ou imagens que foram gravadas com outras câmaras.

Não resta espaço na memória interna
Apagar todas as imagens?

- A memória interna está cheia. Para gravar para a memória interna, seleccione [Sim] e apague imagens não desejadas.

Voltar ao topo