Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Dimens. imag.

## Dimens. imag.

Dimensiunea imaginii în momentul realizării de imagini statice
Dimensiunea imaginii în modul Facil
Dimensiunea imaginii în momentul fotografierii în modul Foto panoramică prin balans
Dimensiunea imaginii în momentul realizării de filme
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fişierului imagine care este înregistrat la realizarea unei fotografii.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii atunci când imaginea este imprimată pe o foaie mare. Cu cât dimensiunea imaginii este mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai multe imagini.

1. MENU (Dimens. imag.) dimensiunea dorită

Despre „calitatea imaginii” şi „dimensiunea imaginii”
O imagine digitală este formată dintr-un set de puncte mici numite pixeli.
În cazul în care conţine un număr mare de pixeli (A), imaginea devine mai mare, ocupă mai multă memorie şi este afişată în cele mai mici detalii. „Dimensiunea imaginii” este dată de numărul de pixeli. Deşi nu puteţi observa diferenţele pe ecranul aparatului foto, detaliile fine şi durata de procesare a datelor diferă atunci când imaginea este imprimată sau afişată pe ecranul unui computer.

1. Dimensiune imagine: 14M

4320 pixeli × 3240 pixeli = 13.996.800 pixeli

1. Dimensiune imagine: VGA

640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli
Mulţi pixeli
(Calitate bună a imaginii şi dimensiune mare a fişierului)
Câţiva pixeli
(Calitate slabă a imaginii şi dimensiune mică a fişierului)

### Dimensiunea imaginii în momentul realizării de imagini statice

| Dimensiune imagine | Instrucţiuni de utilizare | Nr. de imagini | Imprimarea
| (4320×3240) | Pentru fotografii până la A3+ | Mai puţine Mai multe | Fină Slabă
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Pentru fotografii de la 10×15 cm până la A4
| (640×480) | Pentru ataşamente e-mail
| (4320×2432) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie şi imprimarea pe hârtie A3 | Mai puţine Mai multe | Fină Slabă
| (1920×1080) | Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie

Observaţie

- Atunci când imprimaţi imagini statice înregistrate cu formatul de imagine 16:9, este posibil ca ambele margini să fie decupate.

### Dimensiunea imaginii în modul Facil

| Mare | Realizează imagini la dimensiunea de [14M].
| Mică | Realizează imagini la dimensiunea de [5M].

### Dimensiunea imaginii în momentul fotografierii în modul Foto panoramică prin balans

| (Standard) (Orizontal: 4912 × 1080) (Vertical: 3424 × 1920) | Realizează imagini la dimensiunea standard.
| (Lat) (Orizontal: 7152 × 1080) (Vertical: 4912 × 1920) | Realizează imagini la dimensiune mare.

### Dimensiunea imaginii în momentul realizării de filme

Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât creşte şi calitatea.
Filmele realizate cu acest aparat foto vor fi înregistrate în AVI (Motion JPEG), format aproximativ de 30 cps.

| Dimensiunea cadrelor filmului | Instrucţiuni de utilizare
| VGA (640×480) | Pentru vizionarea pe ecranul unui televizor
| QVGA (320×240) | Pentru trimiterea ca ataşament la e-mailuri

Sus