Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > SteadyShot

## SteadyShot

Выбор режима съемки без размытости.

1. MENU (SteadyShot) требуемый режим

| (Выкл) | Режим съемки без размытости не используется.
| (Авто) | Если во время съемки произойдет сотрясение фотоаппарата, то включится функция подавления размытости. Можно стабилизировать изображения даже при увеличении удаленного предмета.

Советы по предотвращению размытости
Фотоаппарат случайно сдвинулся при съемке изображения. Это называется “Сотрясение фотоаппарата”. Если же при съемке изображения передвинулся сам объект, это называется “размытость объекта”. Кроме того, эффекты сотрясения фотоаппарата и размытости объекта часто возникают в условиях слабой освещенности или низкой скорости спуска затвора, например при съемке в режиме (Портрет в сумерк) или (Сумерки). В этом случае выполняйте съемку, следуя приведенным далее советам.
Сотрясение фотоаппарата
При наведении фотоаппарата и нажатии кнопки затвора дрогнули руки или тело, что привело к размытости всего изображения.

- Используйте штатив или поместите фотоаппарат на плоскую поверхность, чтобы надежно зафиксировать его.

- Выполняйте съемку с 2-секундной задержкой таймера самозапуска и зафиксируйте фотоаппарат, удерживая его руками после нажатия кнопки затвора.

Размытость объекта
Даже если фотоаппарат надежно зафиксирован, но объект при этом сдвинулся во время экспозиции, этот объект получится размытым при нажатии кнопки затвора. При использовании функции устойчивой съемки подрагивание фотоаппарата автоматически устраняется. Тем не менее, с помощью этой функции не удастся в достаточной степени устранить размытость из-за движения объекта.

- Выберите режим (Высок. чувствит.) в режиме “Выбор сцены”.

- Выберите большее значение чувствительности ISO, чтобы увеличить скорость спуска затвора, и нажимайте кнопку затвора до того, как объект успеет сдвинуться.

Примечания

- Для обработки изображения потребуется некоторое время.

- При съемке с использованием вспышки функция подавления размытости не работает.

- Возможно, не удастся установить некоторые пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

В начало страницы