Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Режим измер

## Режим измер

Выбор режима измерения, который определяет, какая часть объекта будет измерена для определения экспозиции.

1. MENU (Режим измер) требуемый режим

| (Мульти) | Деление на несколько областей и замер каждой области. Фотоаппарат определяет хорошо сбалансированную экспозицию (многозонный экспозамер).
| (Центр) | Выполнение экспозамера для центра изображения и определение экспозиции на основе яркости объекта, находящегося в центре (центровзвешенный экспозамер).
| (Пятно) | Совместите перекрестие точечного экспозамера с объектом для измерения части объекта (точечный экспозамер). Эта функция полезна, когда объект подсвечен сзади, или при сильном контрасте между объектом и фоном.

Примечания

- В режиме видеосъемки не удастся выбрать параметр [Пятно].

- Если для параметра [Режим измер] установлено значение, отличное от [Мульти], не удастся использовать функцию “Распознавание лиц”.

- Возможно, не удастся установить некоторые пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

В начало страницы