Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Размер изобр

## Размер изобр

Размер изображения во время фотосъемки
Размер изображения в простом режиме
Размер изображения во время съемки в режиме “Панорамный обзор”
Размер изображения во время видеосъемки
Размер изображения определяет размер файла изображения, который записывается при выполнении фотосъемки.
Чем больше размер изображения, тем больше деталей будет воспроизводиться при печати фотоснимков на бумаге большого формата. Чем меньше размер изображения, тем большее количество изображений можно записать.

1. MENU (Размер изобр) требуемый размер

“Качество изображения” и “Размер изображения”
Цифровое изображение формируется как совокупность небольших точек, называемых пикселями.
Если оно состоит из большого числа пикселей (A), изображение становится большим, занимает больше памяти и отображается в мелких деталях. “Размер изображения” определяется числом пикселей. Хотя различия на экране фотоаппарата можно не увидеть, мелкие детали и время обработки данных различаются при печати изображения или отображении его на экране компьютера.

1. Размер изображения: 14M

4320 пикселей × 3240 пикселей = 13996800 пикселей

1. Размер изображения: VGA

640 пикселей × 480 пикселей = 307200 пикселей
Много пикселей
(Высокое качество изображения и большой размер файла)
Мало пикселей
(Низкое качество изображения и небольшой размер файла)

### Размер изображения во время фотосъемки

| Размер изображения | Рекомендации по использованию | Количество изображений | Печать
| (4320×3240) | Для печати до формата A3+ | Меньше Больше | Высококачественная Низкокачественная
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Для печати формата от 10×15 см до A4
| (640×480) | Для вложений электронной почты
| (4320×2432) | Для просмотра на телевизорах высокой четкости и печати вплоть до формата А3 | Меньше Больше | Высококачественная Низкокачественная
| (1920×1080) | Для просмотра на телевизоре высокой четкости

Примечание

- При печати фотоснимков, записанных в формате 16:9, или панорамных изображений оба их края могут быть обрезанными.

### Размер изображения в простом режиме

| Больш. | Съемка изображений размером [14M].
| Мален. | Съемка изображений размером [5M].

### Размер изображения во время съемки в режиме “Панорамный обзор”

| (Стандартная) (По горизонтали: 4912 × 1080) (По вертикали: 3424 × 1920) | Фотосъемка изображений стандартного размера.
| (Широкая) (По горизонтали: 7152 × 1080) (По вертикали: 4912 × 1920) | Широкоформатная фотосъемка.

### Размер изображения во время видеосъемки

Чем больше размер изображения, тем выше его качество.
Видеозаписи, выполненные с помощью данного фотоаппарата, записываются в формате AVI (Motion JPEG), приблизительно 30 кадров/сек.

| Размер изображения видеофрагмента | Рекомендации по использованию
| VGA (640×480) | Для просмотра на экране телевизора
| QVGA (320×240) | Для отправки в качестве вложения электронной почты

В начало страницы