Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Перед использованием > Названия частей и список значков, отображаемых на экране > Список значков, отображаемых на экране

## Список значков, отображаемых на экране

Список значков режима съемки
Список значков режима просмотра
На экране отображаются значки, обозначающие состояние фотоаппарата.
Можно изменить экранную индикацию, нажав DISP (Установки экран. индикации) на кнопке управления.

### Список значков режима съемки

Дисплей | Описание
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Размер изображения
| Выбор сцены
| Режим съемки (“Интеллектуал. авторежим”, “Авто по программе”, “Панорамный обзор” и “Режим видеосъемки”)
| Значок “Распознавание сцен”
| Баланс белого
| Режим измерения
| SteadyShot
| Предупреждение о вибрации
| Минимиз. закрытых глаз
| DRO
| Индикатор чувствительности распознавания улыбок
1.4 | Масштаб увеличения

Дисплей | Описание
| Блокировка АЭ/АФ
ISO400 | Значение ISO
125 | Скорость затвора
F2.8 | Величина диафрагмы
+2.0EV | Значение экспозиции
| Индикатор рамки диапазона АФ в видоискателе
ЗАПИСЬ ОЖИДАН | Видеосъемка/режим ожидания
0:12 | Время записи (мин:сек)

Дисплей | Описание
| Папка записи
96 | Количество доступных для записи изображений
100мн | Время записи
| Носитель записи (карта памяти, внутренняя память)
| Режим вспышки
| Уменьшение эффекта “красных глаз”
| Зарядка вспышки

Дисплей | Описание
| Таймер самозапуска
| Распознавание лиц
| Пункт назначения
| Установки серийной съемки
| Рамка диапазона AФ в видоискателе
| Перекрестие точечного экспозамера

### Список значков режима просмотра

Дисплей | Описание
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Размер изображения
| Защита
| Команда печати (DPOF)
| Воспроизведение крупным планом

Дисплей | Описание
101-0012 | Номер папки-файла
2011 1 1 9:30 AM | Дата записи/время воспроизводимого изображения

Дисплей | Описание
| Папка воспроизведения
12/12 | Номер изображения/Количество изображений, записанных в выбранную папку
| Носитель для воспроизведения (карта памяти, внутренняя память)
| Изменение папки
| Режим измерения
| Режим вспышки
| Баланс белого
ISO400 | Значение ISO

Дисплей | Описание
+2.0EV | Значение экспозиции
500 | Скорость затвора
F2.8 | Величина диафрагмы
| Воспроизведение
| Полоса воспроизведения
00:00:12 | Счетчик
| Громкость

В начало страницы