Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розмір зображ.

## Розмір зображ.

Розмір зображення в режимі зйомки фотографій
Розмір зображення в режимі спрощеної зйомки
Розмір зображення в режимі панорамної зйомки
Розмір зображення в режимі відео
Розмір зображення визначає розмір файлу, який записується під час зйомки.
Чим більший розмір зображення, тим більше деталей відображатиметься в разі друку зображення на папері великого формату. Чим менший розмір зображення, тим більше зображень можна записати.

1. MENU (Розмір зображ.) потрібний розмір

Про «якість зображення» й «розмір зображення»
Цифрове зображення — це сукупність маленьких точок, які називають пікселями.
Якщо зображення містить велику кількість пікселів (A), воно має великий розмір, займає багато місця в пам’яті й відображає найменші деталі. «Розмір зображення» визначається кількістю пікселів. Хоча на екрані фотоапарата різницю помітити неможливо, відображення дрібних деталей і тривалість обробки даних відрізняються, коли зображення друкується або відтворюється на екрані комп’ютера.

1. Розмір зображення: 14M

4320 пікселів × 3240 пікселів = 13996800 пікселів

1. Розмір зображення: VGA

640 пікселів × 480 пікселів = 307200 пікселів
Багато пікселів
(Висока якість зображення й великий розмір файлу)
Мало пікселів
(Низька якість зображення, проте малий розмір файлу)

### Розмір зображення в режимі зйомки фотографій

| Розмір зображення | Призначення | Кількість зображень | Друк
| (4320×3240) | Для відбитків формату до A3+ | Менше Більше | Висока якість Низька якість
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Для відбитків формату від 10×15 см до A4
| (640×480) | Для надсилання електронною поштою
| (4320×2432) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості та друку у форматі до А3 | Менше Більше | Висока якість Низька якість
| (1920×1080) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості

Примітка

- У разі друку фотографій, знятих у форматі 16:9, а також панорамних зображень обидва краї знімка може бути обрізано.

### Розмір зображення в режимі спрощеної зйомки

| Великий | Виконується зйомка зображень розміром [14M].
| Малий | Виконується зйомка зображень розміром [5M].

### Розмір зображення в режимі панорамної зйомки

| (Стандартний) (Горизонтально: 4912 × 1080) (Вертикально: 3424 × 1920) | Зйомка зображень стандартного розміру.
| (Широкий) (Горизонтально: 7152 × 1080) (Вертикально: 4912 × 1920) | Зйомка широкоформатних зображень.

### Розмір зображення в режимі відео

Чим більший розмір зображення, тим вища його якість.
Відео, відзняте цим фотоапаратом, буде збережено у форматі AVI (Motion JPEG), прибл. 30 кадрів за секунду.

| Розмір відеозображення | Призначення
| VGA (640×480) | Для перегляду на екрані телевізора
| QVGA (320×240) | Для надсилання електронною поштою

Нагору