Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Заходи безпеки > Заходи безпеки

## Заходи безпеки

Резервне копіювання даних на карті пам’яті та у внутрішній пам’яті
Не використовуйте й не зберігайте фотоапарат у таких місцях
Перенесення
Температура використання
Конденсат
Сумісність даних зображень
Примітки щодо рідкокристалічного дисплея та об’єктива

### Резервне копіювання даних на карті пам’яті та у внутрішній пам’яті

- Не вимикайте фотоапарат і не виймайте батарею або карту пам’яті, поки світиться індикатор доступу. Інакше можливе пошкодження карти пам’яті чи даних у внутрішній пам’яті. Для захисту даних обов’язково робіть резервні копії.

### Не використовуйте й не зберігайте фотоапарат у таких місцях

- У надто гарячому, холодному чи вологому місці
  Внаслідок зберігання в таких місцях, як, наприклад, салон автомобіля, що стоїть під прямим сонячним промінням, корпус фотоапарата може деформуватися, спричинивши виникнення несправності.

- Під прямим сонячним промінням або поблизу обігрівача
  Корпус фотоапарата може втратити колір і деформуватися, спричинивши виникнення несправності.

- У місцях, що піддаються сильній вібрації

- У місцях із сильними магнітними полями

- У піщаних або запилених місцях
  Пильнуйте, щоб пісок або пил не потрапив у фотоапарат. Це може призвести до несправності, яку не завжди вдається усунути.

### Перенесення

- Не сідайте, тримаючи фотоапарат у задній кишені штанів чи спідниці, оскільки це може призвести до виникнення несправності або пошкодження фотоапарата.

### Температура використання

- Фотоапарат призначений для використання за температури від 0°C до 40°C. Зйомка в дуже гарячих або холодних місцях поза межами зазначеного температурного діапазону не рекомендована.

### Конденсат

- Якщо фотоапарат потрапляє безпосередньо з холоду в тепле приміщення, усередині або назовні нього може утворитися конденсат. Цей конденсат може спричинити несправність фотоапарата.

- У разі конденсації вологи вимкніть фотоапарат і почекайте приблизно годину, поки волога не випарується. Пам’ятайте, що в разі здійснення зйомки, коли всередині об’єктива залишається волога, вам може не вдатися записати чіткі зображення.

### Сумісність даних зображень

- Фотоапарат відповідає вимогам універсального стандарту DCF (Design rule for Camera File system), запровадженого асоціацією JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Компанія Sony не гарантує, що фотоапарат буде відтворювати знімки, записані або відредаговані за допомогою іншого обладнання, і, навпаки, що інше обладнання буде відтворювати зроблені цим фотоапаратом знімки.

### Примітки щодо рідкокристалічного дисплея та об’єктива

- Рідкокристалічний дисплей виготовлений із застосуванням високоточної технології, завдяки чому ефективно використовується понад 99,99 % пікселів. Однак на рідкокристалічному дисплеї можуть з’являтися крихітні чорні та яскраві цятки (білого, червоного, синього або зеленого кольору). Наявність цих цяток є звичайним наслідком виробничого процесу й жодним чином не впливає на запис зображення.

- Тривалий вплив прямих сонячних променів на рідкокристалічний дисплей може призвести до несправності пристрою. Слід бути обережним, залишаючи фотоапарат поблизу вікна або на відкритому повітрі.

- Не тисніть на рідкокристалічний дисплей. Екран може знебарвитися, і це може призвести до несправності пристрою.

- У холодному середовищі зображення на рідкокристалічному дисплеї можуть відтворюватися з ефектом «шлейфа». Це не є ознакою несправності.

- Пильнуйте, щоб не вдарити рухомий об’єктив, і не застосовуйте до нього силу.

Нагору