Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Заходи безпеки > Зарядний пристрій

## Зарядний пристрій

- У зарядному пристрої (додається) можна заряджати тільки батареї типу NP-BN1, і жодні інші. При спробі зарядити інші батареї вони можуть протекти, перегрітися або вибухнути, створюючи небезпеку травмування електричним струмом і отримання опіків.

- Виймайте заряджену батарею із зарядного пристрою. Якщо залишити батарею у зарядному пристрої, це може скоротити ресурс батареї.

- Індикатор CHARGE на батареї, яка додається, блимає наступним чином.

- Швидке блимання: світло вмикається і вимикається з інтервалом 0,15 секунди.

- Повільне блимання: світло вмикається і вимикається з інтервалом 1,5 секунди.

- Якщо індикатор CHARGE швидко блимає, вийміть батарею, яка заряджається, і ще раз надійно вставте її у зарядний пристрій. Якщо індикатор CHARGE продовжує швидко блимати, це може вказувати на несправність батареї або на те, що встановлено батарею іншого типу, аніж зазначено. Перевірте, чи тип батареї співпадає із зазначеними вище. Якщо тип встановленої батареї відповідає зазначеному, вийміть її і вставте іншу або нову батарею, а тоді перевірте, чи зарядний пристрій працює належним чином. Якщо зарядний пристрій працює належним чином, батарея, можливо, несправна.

- Якщо індикатор CHARGE блимає повільно, це означає, що зарядний пристрій тимчасово не працює, перебуваючи в режимі очікування. Зарядний пристрій припиняє роботу і автоматично переходить у режим очікування, якщо температура виходить за межі рекомендованого діапазону. Після встановлення прийнятної температури зарядний пристрій відновить роботу, а індикатор CHARGE засвітиться знову. Радимо заряджати батарею за навколишньої температури від 10°C до 30°C.

Нагору