Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Rozpoznání scény

## Rozpoznání scény

Pokročilý režim
Fotoaparát automaticky detekuje podmínky snímání a pak snímá. Při detekci pohybu se citlivost ISO zvýší podle pohybu tak, aby došlo ke snížení rozmazání objektu (detekce pohybu).
Fotoaparát rozpozná následující typy scén. Když fotoaparát určí optimální scénu, zobrazí odpovídající ikonu a průvodce.
(Soumrak), (Portrét za soumr.), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Krajina), (Makro), (Portrét)

1. MENU (Nahr. režim) (Inteligentní auto) (Rozpoznání scény) požadovaný režim

| (Auto) | Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení a pořídí snímek.
| (Pokročilý) | Když fotoaparát rozpozná scénu, přepne na optimální nastavení. Když fotoaparát rozpozná (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), automaticky změní nastavení a pořídí další snímek. Při snímání dvou snímků po sobě značka + na ikoně zezelená. Po pořízení dvou snímků jsou oba ihned po zaznamenání zobrazeny vedle sebe.

Poznámky

- Funkce rozpoznání scény nepracuje, když snímáte s digitální transfokací.

- Dostupná nastavení blesku jsou [Auto] a [Vypnout].

- Tyto scény možná nebudou rozpoznány. Záleží na situaci.

- Některé položky MENU asi nepůjdou nastavit, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

### Pokročilý režim

V režimu [Pokročilý] pořídí fotoaparát dva snímky po sobě s různými nastaveními, když rozpozná scény (Soumrak), (Portrét za soumr.), (Protisvětlo) nebo (Portrét v protisvětle), které mají tendenci k rozmazání. Z těchto dvou pořízených snímků si můžete vybrat ten lepší.

| První snímek* | Druhý snímek
| Snímá v režimu pomalé synchronizace | Snímá se zvýšenou citlivostí a redukcí otřesů
| Snímá v režimu pomalé synchronizace s obličejem, který osvítil blesk, používaným jako vodítko | Snímá se zvýšenou citlivostí s obličejem jako vodítkem a redukcí otřesů
| Snímá s bleskem | Snímá s upraveným jasem a kontrastem pozadí (DRO plus)
| Snímá s obličejem, na který zasvítí blesk, jako vodítkem | Snímá s upraveným jasem a kontrastem obličeje a pozadí (DRO plus)

* Když je [Blesk] nastaven na [Auto].
Zpět nahoru