Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Položky MENU (snímání) > Velik. snímku

## Velik. snímku

Velikost snímku při fotografování
Velikost snímku ve snadném režimu
Velikost snímku při snímání plynulého panorámatu
Velikost snímku při snímání videa
Velikost snímku určuje velikost obrazového souboru, který je nahrán, když pořídíte snímek.
Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován při tisku na papír velkého formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků můžete nahrát.

1. MENU (Velik. snímku) požadovaná velikost

„Kvalita snímku“ a „velikost snímku“
Digitální obraz je tvořen sadou malých bodů, kterým se říká pixely.
Pokud obsahuje velké množství pixelů (A), je snímek velký, zabírá hodně paměti a zobrazí se jemné detaily. „Velikost snímku“ se uvádí v počtu pixelů. Třebaže na displeji fotoaparátu nepozorujete žádný rozdíl, jemné detaily a čas zpracování dat se liší při tisku snímku nebo jeho zobrazení na obrazovce počítače.

1. Velikost snímku: 14M

4320 pixelů × 3240 pixelů = 13 996 800 pixelů

1. Velikost snímku: VGA

640 pixelů × 480 pixelů = 307 200 pixelů
Vysoký počet pixelů
(Jemná kvalita snímku a značná velikost souboru)
Nízký počet pixelů
(Hrubá kvalita snímku, ale malá velikost souboru)

### Velikost snímku při fotografování

| Velikost snímku | Pokyny pro použití | Počet snímků | Tisk
| (4320×3240) | Pro obrázky do velikosti A3+ | Méně Více | Jemný Hrubý
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Pro snímky od velikosti 10×15 cm až do A4
| (640×480) | Pro přílohy k e-mailům
| (4320×2432) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením a pro tisk až do velikosti A3 | Méně Více | Jemný Hrubý
| (1920×1080) | K prohlížení na televizoru s vysokým rozlišením

Poznámka

- Pokud tisknete fotografie zaznamenané v poměru stran 16:9 nebo panoramatické snímky, oba okraje mohou být odříznuty.

### Velikost snímku ve snadném režimu

| Velká | Snímá snímky velikosti [14M].
| Malá | Snímá snímky velikosti [5M].

### Velikost snímku při snímání plynulého panorámatu

| (Standardní) (Vodorovný: 4912 × 1080) (Svislý: 3424 × 1920) | Pořizuje snímky standardní velikosti.
| (Širokoúhlé) (Vodorovný: 7152 × 1080) (Svislý: 4912 × 1920) | Pořizuje širokoúhlé snímky.

### Velikost snímku při snímání videa

Čím větší je velikost snímku, tím vyšší je kvalita snímku.
Videoklipy pořízené tímto fotoaparátem budou zaznamenány ve formátu AVI (Motion JPEG), přibl. 30 sn./s.

| Velikost snímku videoklipu | Pokyny pro použití
| VGA (640×480) | Pro prohlížení na obrazovce televizoru
| QVGA (320×240) | Pro posílání příloh k e-mailům

Zpět nahoru