Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > ISO

## ISO

Justerer lysfølsomheden, når kameraet er sat til Auto programmeret.

1. MENU (ISO) ønsket tilstand

| (Auto) | Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
| ////// | Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal).

Justering af ISO-følsomhed (Anbefalet eksponeringsindeks)
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere.
Bemærk

- Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 800], når optagetilstanden er sat til serieoptagelsestilstand, eller når [DRO] er sat til [DRO plus].

Tilbage til top