Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > Auslösung bei Lächeln

## Auslösung bei Lächeln

Wenn die Kamera ein Lächeln erkennt, löst sie den Verschluss automatisch aus.

1. Drücken Sie (Lächeln) auf der Steuertaste.

1. Warten Sie, bis die Kamera ein Lächeln erkennt.

Wenn ein Lächeln erkannt wird und die Lächelstufe den Punkt auf der Anzeige übersteigt, nimmt die Kamera Bilder automatisch auf.

- Wenn Sie den Auslöser im Lächelauslösermodus drücken, nimmt die Kamera das Bild auf und schaltet dann auf den Lächelauslösermodus zurück.

1. Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie (Lächeln) erneut.

Tipps für bessere Lächelerfassung

1. Verdecken Sie die Augen nicht mit den Haaren.

Verdecken Sie das Gesicht nicht mit einem Hut, einer Maske, einer Sonnenbrille usw.

1. Versuchen Sie, die Kamera genau auf das Gesicht auszurichten und möglichst gerade zu halten. Halten Sie die Augen schmal.

1. Zeigen Sie ein deutliches Lächeln mit offenem Mund. Das Lächeln ist leichter zu erkennen, wenn die Zähne sichtbar sind.

- Der Verschluss wird ausgelöst, wenn eine Person, deren Gesicht erkannt wird, lächelt.

- Sie können die Person, die den Vorrang für Gesichtserkennung hat, mit [Gesichtserkennung] auswählen. Um Lächelerkennung für ein anderes Gesicht durchzuführen, ändern Sie das vorrangige Gesicht mit auf der Steuertaste. [Details]

- Falls ein Lächeln nicht erkannt wird, wählen Sie MENU [Lächelerkennungsempfindlk], und wählen Sie dann die Option [Leichtes Lächeln].

Hinweise

- Die Aufnahme im Lächelauslösermodus endet automatisch, wenn entweder die Speicherkarte oder der interne Speicher voll wird.

- Lächeln wird je nach den Bedingungen eventuell nicht korrekt erkannt.

- Die Digitalzoomfunktion kann nicht benutzt werden.

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche Funktionen oder MENU-Posten eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“ [Details] und „MENU-Posten, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Verwandtes Thema
Lächelerkennungsempfindlk
Zurück nach oben