Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Ενδείξεις και μηνύματα προειδοποίησης > Μηνύματα

## Μηνύματα

Αν εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα, ακολουθήστε τις οδηγίες.

- Το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό. Φορτίστε αμέσως την μπαταρία. Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης ή τον τύπο της μπαταρίας, η ένδειξη μπορεί να αναβοσβήνει ακόμα και εάν η υπόλοιπη διάρκεια μπαταρίας είναι 5 έως 10 λεπτά.

Για χρήση με συμβατή μπαταρία μόνο

- Η μπαταρία που έχει εισαχθεί δεν είναι μπαταρία NP-BN1 (παρέχεται).

Σφάλμα συστήματος

- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά.

Υπερθέρμανση κάμερας
Αφήστε να κρυώσει

- Η θερμοκρασία κάμερας έχει αυξηθεί. Η κάμερα μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα ή μπορεί να μην είναι δυνατό να εγγράφετε ταινίες. Αφήστε την κάμερα σε ένα δροσερό μέρος μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία.

Σφάλμα εσωτερικής μνήμης

- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά.

Επανεισάγετε κάρτα μνήμης

- Η κάρτα μνήμης που έχει εισαχθεί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κάμερα.[Πληροφ.]

- Το τμήμα ακροδεκτών της κάρτας μνήμης δεν είναι καθαρό.

- Η κάρτα μνήμης είναι κατεστραμμένη.

Σφάλμα τύπου κάρτας μνήμης

- Η κάρτα μνήμης που έχει εισαχθεί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κάμερα. [Πληροφ.]

Σφάλμα διαμόρφωσης εσωτερικής μνήμης
Σφάλμα διαμόρφωσης κάρτας μνήμης

- Διαμορφώστε το μέσο ξανά. [Πληροφ.]

Κλειδωμένη κάρτα μνήμης

- Χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης με διακόπτη προστασίας εγγραφής και ο διακόπτης είναι στη θέση LOCK. Θέστε το διακόπτη στη θέση εγγραφής.

Κάρτα μνήμης μόνο για ανάγνωση

- Η κάμερα δεν μπορεί να εγγράψει ή να διαγράψει εικόνες σε αυτήν την κάρτα μνήμης.

Δεν υπάρχουν εικόνες

- Δεν έχουν εγγραφεί στην εσωτερική μνήμη εικόνες που μπορούν να αναπαραχθούν.

- Δεν έχουν εγγραφεί εικόνες που μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το φάκελο της κάρτας μνήμης.

Σφάλμα φακέλου

- Ένας φάκελος με τα ίδια πρώτα τρία ψηφία ήδη υπάρχει στην κάρτα μνήμης (για παράδειγμα: 123MSDCF και 123ABCDE). Επιλέξτε άλλο φάκελο, ή δημιουργήστε ένα νέο φάκελο. [Πληροφ.] [Πληροφ.]

Η δημιουργία περισσότερων φακέλων δεν είναι δυνατή

- Ο φάκελος με όνομα που αρχίζει με "999" βρίσκεται στην κάρτα μνήμης. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους αν συμβαίνει αυτό.

Δεν είναι δυνατή

- Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αναπαραγωγή της εικόνας.
  Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για αναπαραγωγή, σε αυτήν την κάμερα, αρχείων που περιέχουν εικόνες που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σε υπολογιστή ή εικόνων που λήφθηκαν με άλλες κάμερες.

Φάκελος μόνο για ανάγνωση

- Επιλέξατε ένα φάκελο που δεν μπορεί να οριστεί ως φάκελος εγγραφής στην κάμερα. Επιλέξτε έναν άλλο φάκελο. [Πληροφ.]

Προστασία αρχείου

- Αφαιρέστε την προστασία. [Πληροφ.]

Υπέρβαση μεγέθους εικόνας

- Αναπαράγετε μια εικόνα με μεγέθους που δεν μπορεί να αναπαραχθεί στην κάμερα.

Δεν είναι δυνατή η ανίχνευση προσώπου για ρετουσάρισμα

- Ενδέχεται να μην μπορείτε να ρετουσάρετε την εικόνα ανάλογα με την εικόνα.

(Ένδειξη προειδοποίησης κουνήματος)

- Η κάμερα μπορεί να κουνηθεί λόγω ανεπαρκούς φωτισμού. Χρησιμοποιήστε το φλας ή στερεώστε την κάμερα σε τρίποδο για να την ασφαλίσετε.

Ανενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά

- Προέκυψε δυσλειτουργία του φακού.

VGA δεν υποστηρίζεται με αυτήν την κάρτα μνήμης

- Για την εγγραφή ταινιών, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε κάρτα μνήμης του 1 GB ή μεγαλύτερη.

Μέγιστος αριθμός εικόνων έχει ήδη επιλεγεί

- Μπορείτε να επιλέξετε έως 100 αρχεία όταν χρησιμοποιείτε [Πολλαπλές εικόνες].

- Μπορείτε να προσθέσετε σημάδια (Παραγγελία εκτύπωσης) σε έως 999 αρχεία.

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία σε αρχεία που δεν υποστηρίζονται

- Δεν μπορούν να εκτελεστούν οι λειτουργίες επεξεργασίας και άλλες λειτουργίες διόρθωσης της κάμερας σε αρχεία εικόνας που έχουν υποστεί επεξεργασία με τη χρήση υπολογιστή ή σε εικόνες που εγγράφηκαν με άλλες κάμερες.

Δεν απομένει χώρος
στην εσωτερική μνήμη Διαγραφή όλων των εικόνων;

- Η εσωτερική μνήμη είναι γεμάτη. Για να εγγράψετε στην εσωτερική μνήμη, επιλέξτε [Ναι] και διαγράψτε τις ανεπιθύμητες εικόνες.

Πίσω στην κορυφή