Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Taille Img

## Taille Img

Taille d’image lors de la prise de vue d’images fixes
Taille d’image en Mode Facile
Taille d’image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage
Taille d’image lors de la prise de vue de films
La taille d’image détermine la taille du fichier d’image qui est enregistré lorsque vous prenez une image.
Plus la taille d’image est grande, plus de détails sont reproduits lorsque l’image est imprimée sur un papier grand format. Plus la taille d’image est petite, plus il est possible d’enregistrer des images.

1. MENU (Taille Img) la taille souhaitée

« Qualité d’image » et « taille d’image »
Une image numérique est constituée par une multitude de petits points appelés pixels.
Si elle contient un grand nombre de pixels (A), la taille de l’image augmente, elle prend plus de mémoire et elle est affichée en détails fins. La « taille d’image » s’exprime en nombre de pixels. Ces différences ne sont pas visibles sur l’écran de l’appareil, mais la finesse des détails et la durée de traitement des données ne sont pas les mêmes lors de l’impression ou de la visualisation sur un écran d’ordinateur.

1. Taille d’image : 14M

4320 pixels × 3240 pixels = 13 996 800 pixels

1. Taille d’image : VGA

640 pixels × 480 pixels = 307 200 pixels
De nombreux pixels
(Qualité d’image fine et grande taille de fichier)
Peu de pixels
(Qualité d’image grossière, mais petite taille de fichier)

### Taille d’image lors de la prise de vue d’images fixes

| Taille d’image | Consignes d’utilisation | Nombre d’images | Impression
| (4320×3240) | Pour impressions jusqu’au format A3+ | Inférieur Supérieur | Fine Grossière
| (3648×2736)
| (2592×1944) | Pour impressions de 10×15 cm jusqu’au format A4
| (640×480) | Pour joindre à des e-mails
| (4320×2432) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition et impression jusqu’au format A3 | Inférieur Supérieur | Fine Grossière
| (1920×1080) | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition

Remarque

- Lorsque vous imprimez des images fixes enregistrées en rapport de format 16:9 ou des images panoramiques, il se peut que les deux bords soient coupés.

### Taille d’image en Mode Facile

| Grande | Prend des images en taille [14M].
| Petite | Prend des images en taille [5M].

### Taille d’image lors de la prise de vue en mode Panorama par balayage

| (Standard) (Horizontal : 4912 × 1080) (Vertical : 3424 × 1920) | Prend les images en taille standard.
| (Large) (Horizontal : 7152 × 1080) (Vertical : 4912 × 1920) | Prend les images en large taille.

### Taille d’image lors de la prise de vue de films

Plus la taille d’image est grande, meilleure est la qualité d’image.
Les films pris avec cet appareil seront enregistrés en format AVI (Motion JPEG), environ 30 vues par seconde.

| Taille d’image de film | Consignes d’utilisation
| VGA (640×480) | Pour visualisation sur un écran de télévision
| QVGA (320×240) | Pour un envoi en pièce jointe à un e-mail

Haut