Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Détection de visage

## Détection de visage

Sélection du visage prioritaire
Lorsque la fonction Détection de visage est utilisée, l’appareil détecte les visages de vos sujets et ajuste automatiquement les paramètres de mise au point, flash, exposition, balance des blancs et atténuation des yeux rouges.
Lorsque l’appareil détecte plus d’un sujet, il juge quel est le sujet principal et règle la mise au point par priorité. Le cadre de détection de visage pour le sujet principal devient orange. Le cadre pour lequel la mise au point est réglée devient vert en enfonçant le déclencheur à mi-course.

1. MENU (Détection de visage) le mode souhaité

| (Désact) | La Détection de visage ne peut pas être utilisée.
| (Auto) | Sélectionne le visage sur lequel l’appareil doit effectuer automatiquement la mise au point.

Remarques

- [Désact] n’est pas disponible lorsque [Retardateur] est placé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes].

- Vous ne pouvez sélectionner [Détection de visage] que lorsque le mode de mise au point se trouve sur [AF multi] et le mode de mesure se trouve sur [Multi].

- La fonction de détection de visage est inopérante lors de l’utilisation du zoom numérique.

- Jusqu’à 8 visages de sujets peuvent être détectés.

- Pendant la prise de vue Détection sourire, [Détection de visage] est automatiquement placé sur [Auto] même s’il se trouve sur [Désact].

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d‘informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

### Sélection du visage prioritaire

Normalement, l’appareil sélectionne automatiquement le visage sur lequel mettre au point en fonction du réglage [Détection de visage], mais vous pouvez aussi sélectionner un visage pour lui donner la priorité.

1. Appuyez sur de la touche de commande pendant la Détection de visage. Le visage le plus à gauche est sélectionné comme visage prioritaire et le cadre devient un cadre orange ().

1. Chaque fois que vous appuyez sur , le visage prioritaire se déplace d’un visage vers la droite. Appuyez plusieurs fois sur jusqu’à ce que le cadre orange () soit sur le visage que vous voulez sélectionner.

1. Pour annuler la sélection de visage (Désactivée), amenez le cadre orange sur le visage le plus à droite, puis appuyez à nouveau sur .

- Il se peut qu’il ne soit pas possible de détecter correctement le visage sélectionné, selon la luminosité ambiante, la coiffure du sujet, etc. Dans ce cas, sélectionnez à nouveau le visage dans les conditions où l’image sera prise.

- Lorsque la fonction Détection de sourire est utilisée avec le cadre de Détection de visage sélectionné, la Détection de sourire ne s’effectue que sur le visage sélectionné.

- En Mode Facile ou lorsque [Retardateur] est placé sur [Autoportrait une personne] ou [Autoportrait deux personnes], vous ne pouvez pas sélectionner un visage prioritaire.

Haut