Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje ikona MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > ISO

## ISO

Podešava osvjetljenje kad se fotoaparat postavi na Programska automatika.

1. MENU (ISO) željeni mod

| (Autom.) | ISO osjetljivost se podešava automatski.
| ////// | Zamućenje slike na tamnim mjestima ili s pomičnim objektima možete smanjiti ako povećate ISO osjetljivost (odaberite veći broj).

Podešavanje ISO osjetljivosti (Preporučeni indeks ekspozicije)
ISO osjetljivost predstavlja raspon brzine za medij snimanja koji uključuje senzor slike za primanje svjetlosti. Ako je ekspozicija ista, slike se mogu razlikovati ovisno o ISO osjetljivosti.
Visoka ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i pri uvjetima slabe svjetlosti a smanjenjem vremena ekspozicije smanjuje se zamućenje.
Međutim velika će osjetljivost povećati šum slike.
Niska ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Međutim, kad je ekspozicija nedostatna slika će biti tamnija.
Napomena

- Možete birati samo od [ISO AUTO], [ISO 80] do [ISO 800] kad je način snimanja postavljen na brzo snimanje ili kad je [DRO] postavljen na [DRO plus].

Natrag na vrh