Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > SteadyShot

## SteadyShot

Consente di riprendere con vibrazione della fotocamera o sfocatura del soggetto ridotte.

1. Impostare l’interruttore del modo su (Fermo immagine).

1. MENU (Modo REG) (SteadyShot) sul tasto di controllo

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

Suggerimenti per evitare la sfocatura
Se la fotocamera si muove accidentalmente quando si riprende un’immagine, si verifica la “vibrazione della fotocamera”.
D’altro lato, se il soggetto si muove quando si riprende un’immagine, può verificarsi la “sfocatura del soggetto”.
La vibrazione della fotocamera e la sfocatura del soggetto si verificano frequentemente in condizioni di scarsa illuminazione o con la velocità lenta dell’otturatore, come quelle incontrate nel modo (Ritr. crepusc.) o (Crepuscolo). In tal caso, riprendere tenendo presente i seguenti suggerimenti.
Vibrazione della fotocamera
Le mani o il corpo si muovono mentre si tiene la fotocamera e si preme il pulsante di scatto e l’intero schermo viene sfocato.

- Usare un treppiede o collocare la fotocamera su una superficie piana per tenere ferma la fotocamera.

- Riprendere usando l’autoscatto con un ritardo di 2 secondi e dare stabilità alla fotocamera tenendo saldamente le braccia sui fianchi dopo aver premuto il pulsante di scatto.

Sfocatura del soggetto
Anche se la fotocamera è ferma, il soggetto si muove durante l’esposizione e viene catturato sfocato quando si preme il pulsante di scatto.

- Selezionare il modo (Alta sensibilità) in Selezione scena.

- Selezionare una sensibilità ISO superiore per accelerare la velocità dell’otturatore.

Nota

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune funzioni o le voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcuni modi REG” [Dettagli] e le voci “MENU non disponibili in alcuni modi REG.” [Dettagli]

Torna all’inizio