Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Rozpoznanie sceny

## Rozpoznanie sceny

Tryb zaawansowany
Aparat automatycznie wykrywa warunki fotografowania i wykonuje zdjęcie. Gdy wykryty jest ruch, czułość ISO zostaje zwiększona zgodnie z poruszeniami, aby zredukować rozmazanie obiektu (Wykrywanie ruchu).
Aparat rozpoznaje następujące rodzaje scen. Gdy aparat zidentyfikuje optymalną scenę, wyświetli odpowiadającą jej ikonę i info.
(Zmierzch), (Portret-zmierzch), (Pod światło), (Portret pod światło), (Pejzaż), (Makro), (Portret)

1. MENU (Tryb NAGR) (Inteligentna automatyka) (Rozpoznanie sceny) żądany tryb

| (Auto) | Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne nastawienia i zrobi zdjęcie.
| (Zaawansowany) | Gdy aparat zidentyfikuje scenę, przełączy się na optymalne nastawienia. Gdy aparat rozpozna (Zmierzch), (Portret-zmierzch), (Pod światło) lub (Portret pod światło), automatycznie zmieni nastawienie i nagra jeszcze jeden obraz. Gdy dwa obrazy zostaną nagrane jeden po drugim, znak + na ikonie zmieni kolor na zielony. Gdy wykonane są dwa ujęcia, dwa obrazy są wyświetlone obok siebie natychmiast po fotografowaniu.

Uwagi

- Funkcja rozpoznania sceny nie działa, gdy nagrywasz zdjęcia przy użyciu zoomu cyfrowego.

- Dostępne nastawienia lampy błyskowej to [Auto] i [Wyłącz].

- W niektórych warunkach te sceny mogą nie zostać rozpoznane.

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

### Tryb zaawansowany

W trybie [Zaawansowany] aparat nagrywa dwa obrazy jeden po drugim z nastawieniami różniącymi się jak poniżej, gdy rozpozna sceny takie jak (Zmierzch), (Portret-zmierzch), (Pod światło) lub (Portret pod światło), które wykazują tendencję do rozmazania. Możesz wybrać jeden spośród dwóch nagranych obrazów.

| Pierwszy obraz* | Drugi obraz
| Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem | Nagrany ze zwiększoną czułością i redukcją drgań
| Nagrany w trybie synchronizacji z długim czasem, z użyciem twarzy na której koncentruje się błysk jako elementem prowadzącym | Nagrany ze zwiększoną czułością, twarzą jako elementem prowadzącym i redukcją drgań
| Nagrany z użyciem lampy błyskowej | Nagrany z wyregulowaną jasnością i kontrastem tła (DRO plus)
| Nagrany z użyciem twarzy na której koncentruje się błysk jako elementem prowadzącym | Nagrany z wyregulowaną jasnością i kontrastem twarzy i tła (DRO plus)

* Gdy funkcja [Lampa błyskowa] jest nastawiona na [Auto].
Powrót do początku