Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Indicadores de aviso e mensagens > Mensagens

## Mensagens

Se aparecerem as seguintes mensagens, siga as instruções.

- O nível da bateria é baixo. Carregue imediatamente o pack de baterias. Dependendo das condições de utilização ou tipo de bateria, o indicador pode piscar mesmo se houver 5 minutos a 10 minutos de tempo restante na bateria.

Para usar só com bateria compatível

- A bateria inserida não é um pack de baterias NP-BN1 (fornecido).

Erro de sistema

- Desligue a alimentação e volte a ligá-la.

Sobreaquecimento da câmara
Deixar arrefecer

- A temperatura da câmara subiu. A alimentação pode desligar automaticamente ou pode ser incapaz de gravar filmes. Deixe a câmara num local fresco até a temperatura descer.

Erro na memória interna

- Desligue a alimentação e volte a ligá-la.

Reinsira o cartão memória

- O cartão de memória inserido não pode ser usado na câmara.[Detalhes]

- A secção do terminal do cartão de memória está suja.

- O cartão de memória está danificado.

Erro tipo cartão memória

- O cartão de memória inserido não pode ser usado na câmara. [Detalhes]

Erro de formatação da memória interna
Erro de formatação do cartão memória

- Formate o meio outra vez. [Detalhes]

Cartão memória bloqueado

- Está a usar o cartão de memória com a patilha de protecção contra escrita e esta está colocada na posição LOCK. Coloque a patilha na posição de gravação.

Cartão de memória só de leitura

- A câmara não pode gravar ou apagar imagens neste cartão de memória.

Sem imagens

- Nenhuma das imagens que podem ser reproduzidas foi gravada na memória interna.

- Nenhuma das imagens que podem ser reproduzidas foi gravadas nesta pasta do cartão de memória.

Erro pasta

- Uma pasta com os mesmos três primeiros dígitos já existe no cartão de memória (por exemplo: 123MSDCF e 123ABCDE). Seleccione outra pasta ou crie uma pasta nova. [Detalhes] [Detalhes]

Não pode criar mais pastas

- A pasta com um nome a começar por “999” existe no cartão de memória. Neste caso não consegue criar pastas.

Não consegue mostrar arquivo

- Ocorreu um erro enquanto a imagem estava a ser reproduzida.
  Não há garantias para reprodução nesta câmara de arquivos com imagens que foram processadas num computador ou imagens fotografadas usando outras câmaras.

Pasta só de leitura

- Seleccionou uma pasta que não pode ser definida como pasta de gravação na câmara. Seleccione outra pasta. [Detalhes]

Arquivo protegido

- Liberte a protecção. [Detalhes]

Tam. imag. ultrap.

- Está a reproduzir uma imagem com tamanho que não pode ser reproduzido na câmara.

Incapaz de detectar cara para retoque

- Pode não ser capaz de retocar a imagem dependendo da imagem.

(Indicador de aviso de vibração)

- Pode ocorrer vibração da câmara devido a luz insuficiente. Use o flash ou monte a câmara num tripé para a fixar.

Desligar e ligar novamente

- A lente funciona mal.

VGA não é suportado com este cartão memória

- Para gravar filmes, recomenda-se que use um cartão de memória de 1 GB ou superior.

Máximo de imagens seleccionadas

- Pode seleccionar até 100 arquivos quando usar [Múltiplas Imagens].

- Pode adicionar marcas (Ordem de impressão) até 999 arquivos.

Operação não pode ser executada em arquivos não suportados

- O processamento e outras funções de edição da câmara não podem ser executados em arquivos de imagem que tenham sido processados usando um computador ou imagens que foram gravadas com outras câmaras.

Não resta espaço na memória interna
Apagar todas as imagens?

- A memória interna está cheia. Para gravar para a memória interna, seleccione [Sim] e apague as imagens não desejadas.

Voltar ao topo