Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Перед использованием > Названия частей и список значков, отображаемых на экране > Список значков, отображаемых на экране

## Список значков, отображаемых на экране

Список значков режима съемки
Список значков режима просмотра
Значки отображаются на экране для индикации состояния фотоаппарата.
Экранную индикацию можно изменить с помощью меню DISP (Установки экран. индикации) на кнопке управления.

### Список значков режима съемки

Дисплей | Индикация
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Размер изображения
| Выбор сцены
| Режим съемки (Интеллектуальный авторежим, Авто по программе, SteadyShot, Панорамный обзор, Режим видеосъемки)
| Значок распознавания сцен
| Баланс белого
| Режим измерения
| Предупреждение о вибрации
| Распознавание сцен
| DRO
| Индикатор чувствительности распознавания улыбки
1.4 | Масштаб увеличения

Дисплей | Индикация
| Блокировка АЭ/АФ
ISO400 | Число ISO
| Медленный затвор NR
125 | Скорость затвора
F2.7 | Величина диафрагмы
+2.0EV | Величина экспозиции
| Индикатор рамки искателя диапазона АФ
ЗАПИСЬ ОЖИДАН | Видеосъемка/Режим ожидания видеосъемки
0:12 | Доступное для записи время (м:с)

Дисплей | Индикация
| Папка записи
96 | Количество доступных для записи изображений
100мн | Доступное для записи время
| Носитель записи (карта памяти, внутренняя память)
| Режим вспышки
| Уменьшение эффекта красных глаз
| Зарядка вспышки

Дисплей | Индикация
| Таймер самозапуска
C:32:00 | Индикация самодиагностики
| Распознавание лица
| Установки серийной съемки
| Предупреждение перегрева
| Рамка искателя диапазона AФ
| Перекрестие точечной фотометрии

### Список значков режима просмотра

Дисплей | Индикация
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Размер изображения
| Защита
| Команда печати (DPOF)
| Воспроизведение с увеличением

Дисплей | Индикация
101-0012 | Номер папки-файла
2010 1 1 12:00 AM | Записанная дата/время воспроизводимого изображения

Дисплей | Индикация
| Папка воспроизведения
12/12 | Номер изображения/Количество изображений, записанных в выбранной папке
| Носитель для воспроизведения (карта памяти, внутренняя память)
| Изменение папки
| Режим измерения
| Режим вспышки
| Баланс белого
ISO400 | Число ISO

Дисплей | Индикация
C:32:00 | Индикация самодиагностики
+2.0EV | Величина экспозиции
500 | Скорость затвора
F2.7 | Величина диафрагмы
| Воспроизведение
| Полоса воспроизведения
00:00:12 | Счетчик
| Громкость

В начало страницы