Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Распознавание сцен

## Распознавание сцен

Расширенный режим
Фотоаппарат автоматически определяет условия съемки, а затем выполняет ее. В случае определения движения, чувствительность ISO увеличивается в соответствии с движением для уменьшения размытости объекта (Распознавание движения).
Фотоаппарат распознает следующие типы сцен. Если фотоаппарат распознает оптимальную сцену, на дисплее отображается соответствующий значок и справка.
(Сумерки), (Портрет в сумерк), (Контровый свет), (Портрет с контр. светом), (Ландшафт), (Макро), (Портрет)

1. MENU (Режим ЗАПИСИ) (Интеллектуал. авторежим) (Распознавание сцен) нужный режим

| (Авто) | Когда фотоаппарат распознает сцену, включается оптимальная установка и выполняется фотосъемка.
| (Расширенный) | В случае распознавания сцены, фотоаппарат переключается на оптимальные установки. Если фотоаппарат распознает сцену (Сумерки), (Портрет в сумерк), (Контровый свет) или (Портрет с контр. светом), он автоматически изменяет установку и выполняет другой фотоснимок. Если последовательно выполняется два фотоснимка, метка + на значке становится зеленой. При съемке двух кадров два изображения отображаются рядом сразу после съемки.

Примечания

- Функция распознавания сцен не работает при фотосъемке в режиме цифрового увеличения.

- Доступными установками вспышки являются [Авто] и [Выкл].

- Эти сцены могут быть не распознаны в зависимости от ситуации.

- Возможно Вам не удастся установить некоторые пункты меню MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

### Расширенный режим

В режиме [Расширенный] фотоаппарат последовательно выполняет два фотоснимка с различными установками, как изложено ниже, если он распознает сцену (Сумерки), (Портрет в сумерк), (Контровый свет) или (Портрет с контр. светом), которая имеет тенденцию к размытости. Вы можете выбрать нужное изображение из двух фотоснимков.

| Первое изображение* | Второе изображение
| Съемка в режиме медленной синхронизации | Съемка с повышенной чувствительностью и уменьшенным дрожанием
| Съемка в режиме медленной синхронизации с настройкой на освещенное вспышкой лицо | Съемка с повышенной чувствительностью при ориентации на лицо и уменьшенным дрожанием
| Съемка с использованием вспышки | Съемка с отрегулированными яркостью и контрастностью фона (DRO plus)
| Съемка с настройкой на освещенное вспышкой лицо | Съемка с отрегулированными яркостью и контрастностью лица и фона (DRO plus)

* Если опция [Вспышка] установлена в положение [Авто].
В начало страницы