Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > Тайм. самозап

## Тайм. самозап

Автоматическая съемка с таймером автоспуска

1. Нажмите (Тайм. самозап) на кнопке управления.

1. Выберите нужный режим с помощью кнопки управления.

| (Выкл) | Таймер самозапуска не используется.
| (10 сек) | Установка таймера самозапуска на 10-секундную задержку. При нажатии на кнопку затвора лампочка таймера самозапуска начнет мигать, и до срабатывания затвора будет звучать сигнал. Для отмены нажмите кнопку еще раз.
| (2 сек) | Установка таймера самозапуска на 2-секундную задержку.
| (Автопортрет одного чел.) | Установка таймера самозапуска в положение таймера автоспуска. При распознавании фотоаппаратом указанного количества лиц, раздается звуковой сигнал, а затем через 2 секунды срабатывает затвор.
| (Автопортрет двух человек)

Рекомендации по предотвращению размытости
Движение рук или тела во время удерживания фотоаппарата и нажатия кнопки затвора приводит к “дрожанию фотоаппарата”.
Дрожание фотоаппарата часто возникает в условиях слабого освещения или при низкой скорости затвора, например в режиме (Портрет в сумерк) или (Сумерки).
В этом случае выполняйте съемку с учетом приведенных ниже рекомендаций.

- Выполняйте фотосъемку с помощью таймера самозапуска с 2-секундной задержкой и держите фотоаппарат устойчиво, плотно прижимая руки к туловищу после нажатия на кнопку затвора.

- Для устойчивости фотоаппарата используйте штатив или размещайте его на ровной поверхности.

Примечание

- Возможно Вам не удастся установить некоторые функции в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

### Автоматическая съемка с таймером автоспуска

Направьте объектив на себя таким образом, чтобы Ваше лицо отобразилось на экране ЖКД. Фотоаппарат распознает объекты, а затем срабатывает затвор. Фотоаппарат определяет оптимальную композицию и предотвращает обрезание лиц экрана ЖКД. Не перемещайте фотоаппарат после звукового сигнала.

- Выполнить съемку можно также, нажимая кнопку затвора во время этой операции.

В начало страницы