Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > ISO

## ISO

Används för att ställa in ljuskänsligheten när kameran är inställd på autoprogramläget.

1. MENU (ISO) önskat läge

| (Auto) | ISO-känsligheten ställs in automatiskt.
| ////// | Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka ställen eller för motiv som rör sig snabbt genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre värde).

Justering av ISO-känsligheten (rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för lagringsmedia som använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt använda en kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Observera

- När kameran är inställd på bursttagningsläget eller när punkten [DRO] är inställd på [DRO plus] går det bara att välja [ISO AUTO] eller [ISO 80] till [ISO 800].

Tillbaka till överst