Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Försiktighetsåtgärder/ Angående den här kameran > Försiktighetsåtgärder > Batteriladdaren

## Batteriladdaren

- Endast batteripaket av typ NP-BN1 (och inga andra sorters batterier) går att ladda upp i den medföljande batteriladdaren. Andra batteripaket än de specificerade batteripaketen kan börja läcka, bli överhettade eller explodera om man försöker ladda upp dem, vilket kan leda till elstötar eller brännskador.

- Ta av det uppladdade batteripaketet från batteriladdaren. Om det uppladdade batteripaketet lämnas kvar i laddaren kan dess brukstid sjunka.

- CHARGE-lampan på den medföljande batteriladdaren blinkar på följande sätt:

- Snabb blinkning: Lampan blinkar med ett intervall på ungefär 0,15 sekunder.

- Långsam blinkning: Lampan blinkar med ett intervall på ungefär 1,5 sekunder.

- Om CHARGE-lampan blinkar snabbt så ta av batteripaketet som håller på att laddas upp, och sätt sedan i det batteripaketet i batteriladdaren igen ordentligt. Om CHARGE-lampan fortfarande blinkar snabbt kan det bero på att det är fel på batteripaketet eller att ett batteripaket som inte är av angiven typ är isatt. Kontrollera att batteripaketet är av specificerad typ. Om batteripaketet är av angiven typ så ta av det, och prova att sätta i ett annat batteripaket för att kontrollera om batteriladdaren fungerar som den ska. Om batteriladdaren fungerar som den ska var det förmodligen fel på batteripaketet.

- Om CHARGE-lampan blinkar långsamt betyder det att batteriladdaren har avbrutit uppladdningen tillfälligt och gått över i standbyläge. Batteriladdaren avbryter uppladdningen och går över i standbyläge om temperaturen är utanför det rekommenderade användningsområdet. När temperaturen sjunkit eller stigit till en lagom nivå igen återupptar batteriladdaren uppladdningen och CHARGE-lampan tänds igen. Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10°C och 30°C.

Tillbaka till överst