Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > SteadyShot

## SteadyShot

Зйомка зі зменшенням тремтіння фотоапарата або розмитості об’єкта.

1. Встановіть перемикач режимів на (Фотознімок).

1. MENU (Режим ЗАПИСУ) (SteadyShot) на кнопці керування

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Підказки щодо запобігання розмитості
Якщо під час зйомки випадково порухати фотоапаратом, це спричинить ефект тремтіння фотоапарата.
З іншого боку, якщо в момент зйомки об’єкт здійснив рух, матиме місце ефект розмитості зображення.
Ефекти тремтіння фотоапарата та розмитості зображення часто виникають за умов тьмяного освітлення або довгої витримки, що зазвичай має місце у режимах (Портрет у сутінках) або (Сутінки). У такому разі скористайтеся викладеними нижче порадами.
Тремтіння фотоапарата
Ваше тіло або руки тремтять, коли ви тримаєте фотоапарат і натискаєте кнопку спуску шторки, тому зображення виходить розмите.

- Щоб надійно зафіксувати фотоапарат, скористайтеся штативом або розмістіть фотоапарат на рівній поверхні.

- Радимо здійснювати зйомку із 2-секундною затримкою таймера автоспуску і стабілізувати фотоапарат, міцно притиснувши до тіла руку після натискання кнопки спуску.

Розмите зображення
Навіть якщо фотоапарат надійно зафіксовано, але об’єкт зйомки під час експозиції рухається, знімок вийде розмитим.

- Виберіть режим (Висока чутливість) у меню вибору сцени.

- Виберіть вищу чутливість ISO, тоді витримка буде коротшою.

Примітка

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору