Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Před použitím > Názvy částí a seznam ikon zobrazených na displeji > Seznam ikon zobrazených na displeji

## Seznam ikon zobrazených na displeji

Seznam ikon režimu snímání
Seznam ikon režimu prohlížení
Na displeji se zobrazují ikony, které dokumentují stav fotoaparátu.
Zobrazení na displeji lze změnit pomocí DISP (Nastavení zobraz. obrazovky) na ovládacím tlačítku.

### Seznam ikon režimu snímání

Displej | Indikace
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Velikost snímku/velikost snímku panorámatu
| Volba scény je zobrazeno jen u DSC-W570/W580.
| Režim snímání (inteligentní auto, automatický program)
| Scéna snímání videoklipu je zobrazeno jen u DSC-W570/W580.
| Scéna snímání panorámatu je zobrazeno jen u DSC-W570/W580.
| Ikona rozpoznání scény
| Vyvážení bílé / je zobrazeno jen u DSC-W570/W580.
| Režim měření
| Varování před vibracemi
| Rozpoznání scény
| Redukce zavřených očí
| Nastavení série
| DRO
| Efekt hladké pleti
| Indikátor citlivosti detekce úsměvu
1.4 | Měřítko transfokace

Displej | Indikace
| Zámek AE/AF
ISO400 | Číslo ISO
| Pomalá závěrka NR
125 | Rychlost závěrky
F2.7 | Hodnota clony
+2.0EV | Hodnota expozice
| Indikátor rámečku AF
NAHR Pohotov. | Zaznamenávání videa/pohotovostní režim videa
0:12 | Doba nahrávání (m:s)

Displej | Indikace
| Nahrávací složka
96 | Počet snímků, které lze nahrát
100min | Doba nahrávání
| Záznamové médium (paměťová karta, vnitřní paměť)
| Zobrazení režimu Eye-Fi
| Iluminátor AF
| Režim blesku
| Redukce červených očí
| Nabíjení blesku

Displej | Indikace
| Samospoušť
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
| Detekce obličejů
| Varování před plným souborem databáze/chybou souboru databáze
| Cíl cesty
| Varování před přehřátím
| Rámeček AF
| Nitkový kříž jednobodového měření

### Seznam ikon režimu prohlížení

Displej | Indikace
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Velikost snímku/velikost snímku panorámatu
| Chránit
| Tisk (DPOF)
| Transfokace při přehrávání
| Režim prohlížení
| Nastavení TransferJet

Displej | Indikace
101-0012 | Číslo složky-souboru
2010 1 1 9:30 AM | Datum/čas pořízení přehrávaného snímku

Displej | Indikace
| Složka přehrávání
12/12 | Číslo snímku/počet snímků nahraných v období nebo ve zvolené složce
| Přehrávací médium (paměťová karta, vnitřní paměť)
| zobrazení režimu Eye-Fi
| Změna složky
| Režim měření
| Režim blesku
| Vyvážení bílé / je zobrazeno jen u DSC-W570/W580.
ISO400 | Číslo ISO
| Varování před plným souborem databáze/chybou souboru databáze

Displej | Indikace
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
+2.0EV | Hodnota expozice
500 | Rychlost závěrky
F2.7 | Hodnota clony
| Přehrávání
| Lišta přehrávání
00:00:12 | Počítadlo
| Hlasitost

Zpět nahoru