Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Odstranění problémů > Odstranění problémů > Snímání statických snímků/videoklipů

## Snímání statických snímků/videoklipů

Nelze nahrávat snímky.

- Pokud se i při vložené paměťové kartě do fotoaparátu nahrávají snímky do vnitřní paměti, zkontrolujte, zda je paměťová karta zcela zasunuta do fotoaparátu.

- Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo paměťové karty. Je-li karta plná, proveďte některý z následujících kroků:

- Vymažte nadbytečné snímky. [Detaily] [Detaily]

- Vyměňte paměťovou kartu.

- Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.

- Při nahrávání videa se doporučuje používat následující paměťové karty:

- Médium typu „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), médium typu „Memory Stick PRO-HG Duo“

- Karta SD (třída 4 nebo rychlejší)

- Při snímání statických snímků nastavte přepínač režimů na (Fotografie).

- Při snímání videa nastavte přepínač režimů na (Video).

- Nastavte [Režim demo] na [Vyp.]. [Detaily]

Snímání úsměvu nefunguje.

- Pokud není detekován usmívající se obličej, není pořízen žádný snímek. [Detaily]

- Nastavte [Režim demo] na [Vyp.]. [Detaily]

Nepracuje funkce potlačení rozmazání.

- Funkce potlačení rozmazání nemusí fungovat správně při snímání nočních scén.

- Snímejte teprve po stlačení tlačítka spouště napůl.

Nahrávání trvá dlouho.

- Když rychlost závěrky klesne pod jistou úroveň, například když snímáte na tmavých místech, fotoaparát automaticky redukuje šum snímku. Této funkci se říká pomalá závěrka pro redukci šumu a snímání trvá déle.

Obraz je neostrý.

- Objekt je příliš blízko. Při snímání dávejte pozor, abyste umístili objektiv od objektu dále, než je nejkratší možná vzdálenost pro snímání (přibl. 5 cm (W)/100 cm (T) od objektivu).

- Když je při snímání fotografií ve volbě scény vybrán režim (Soumrak), (Krajina) nebo (Ohňostroj).

Transfokátor nepracuje.

- V režimu plynulého panorámatu nelze používat optický transfokátor.

- Podle velikosti snímku někdy nelze použít transfokátor Smart. [Detaily]

- Digitální transfokátor nelze použít, když:

- Nahráváte video.

- Pracuje snímání úsměvu.

- [Samospoušť] je nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo na [Vlastní portrét dvou osob].

Nelze zvolit funkci detekce obličejů.

- Detekci obličejů můžete vybrat pouze když je režim ostření nastaven na [Více. AF] a [Režim měření] je nastaven na [Víceb.].

Blesk nepracuje.

- Blesk nelze používat v následujících situacích:

- Je zvolen režim série. [Detaily]

- Ve volbě scény je vybrán režim (Soumrak), (Vysoká citlivost) nebo (Ohňostroj).

- Snímání v režimu plynulého panorámatu.

- Snímání v režimu videa.

- Nastavte blesk na (Zapnout), když je režim volby scény nastaven na (Krajina), (Jídlo), (Domácí mazlíček), (Pláž), (Sníh) nebo (Pod vodou) (pouze DSC-W570/W580 ). [Detaily]

Na snímcích zhotovených s bleskem se objevují rozmazané bílé kruhové skvrny.

- Částice (prach, pyl apod.) ve vzduchu odrazily světlo blesku a objevily se na snímku. Nejedná se o závadu. [Detaily]

Funkce snímání blízkých objektů (Makro) nepracuje.

- Fotoaparát automaticky upravuje ostření. Napůl stiskněte a přidržte tlačítko spouště. Při snímání blízkého objektu může úprava ostření chvíli trvat.

- Ve volbě scény je vybrán režim (Krajina), (Soumrak) nebo (Ohňostroj).

Na LCD displeji se nezobrazuje datum a čas.

- Během pořizování snímku se ukazatel data a času nezobrazuje. Zobrazuje se jen při přehrávání.

Na snímky nelze vkládat datum.

- Tento fotoaparát nemá funkci pro vkládání data na snímky. Pomocí aplikace „PMB“ můžete tisknout nebo ukládat snímky s datem. [Detaily]

Hodnota F a rychlost závěrky blikají po částečném stisknutí a přidržení spouště.

- Expozice je nesprávná. Opravte expozici. [Detaily]

Barvy snímku nejsou správné.

- Upravte vyvážení bílé. [Detaily]

Na jasných oblastech objektu se objevují bílé nebo fialové pruhy nebo je celá obrazovka se snímkem do červena.

- Jedná se o šmouhy. Nejedná se o závadu. Na fotografie se šmouhy nezaznamenají, ale pruhy nebo nerovnoměrné barvy se nahrají na snímky plynulého panorámatu nebo videa.
  („Jasnými oblastmi“ se rozumí slunce nebo elektrická světla, která jsou mnohem jasnější než okolí.)

Při sledování displeje na tmavém místě se zobrazí šum.

- Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za podmínek slabého osvětlení. Nemá vliv na nahraný snímek.

Oči fotografované bytosti jsou červené.

- Nastavte [Redukce červ. očí] na [Auto] nebo [Zap.]. [Detaily]

- Při používání blesku fotografujte objekt ze vzdálenosti bližší, než je rozsah blesku.

- Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.

- Retušujte snímek pomocí [Retuš] [Korekce červených očí] v režimu prohlížení [Detaily] nebo jej opravte pomocí aplikace „PMB“.[Detaily]

Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce.

- Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají.

Nelze pořizovat série snímků.

- Vnitřní paměť nebo paměťová karta je plná. Vymažte nadbytečné snímky. [Detaily] [Detaily]

- Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý blok akumulátorů.

Stejný snímek je pořízen několikrát.

- [Nastavení série] nastavte na [Jeden snímek]. [Detaily]

- [Rozpoznání scény] je nastaveno na [Pokročilý]. [Detaily]

Zpět nahoru