Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění/O fotoaparátu > Upozornění > Blok akumulátorů

## Blok akumulátorů

Nabíjení bloku akumulátorů
Efektivní využití bloku akumulátorů
Zbývající kapacita akumulátoru
Skladování bloku akumulátorů
Životnost akumulátorů
Kompatibilní blok akumulátorů

### Nabíjení bloku akumulátorů

- Před prvním použitím fotoaparátu nabijte blok akumulátorů (přiložen).

- Blok akumulátorů můžete nabíjet, i když není zcela vybitý. I když blok akumulátorů není zcela nabitý, můžete jej normálně používat.

- Blok akumulátorů se doporučuje nabíjet při teplotě okolního prostředí v rozsahu od 10°C do 30°C. Blok akumulátorů nemusí být plně nabit při teplotách mimo tento rozsah.

### Efektivní využití bloku akumulátorů

- Výkon akumulátoru klesá při nízké teplotě. Proto je na chladných místech funkční doba bloku akumulátorů kratší. Pro lepší využití bloku akumulátorů doporučujeme následující:

- Noste blok akumulátorů ve vyhřáté kapse, aby se nahřál, a vložte jej do fotoaparátu těsně před začátkem snímání.
  (pokud máte v kapse nějaké kovové předměty, dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu.)

- Budete-li často používat blesk nebo transfokátor, blok akumulátorů se rychle vybije.

- Doporučujeme mít po ruce náhradní bloky akumulátorů pro dvakrát až třikrát delší dobu, než je očekávaná doba snímání, a provedení zkušebních snímků před vlastním snímáním.

- Nevystavujte blok akumulátorů působení vody. Blok akumulátorů není vodotěsný.

- Blok akumulátorů nenechávejte na extrémně teplých místech (například v automobilu nebo na přímém slunečním světle).

- Pokud budou konektory akumulátoru ušpiněné, možná nepůjde zapnout fotoaparát nebo nepůjde blok akumulátorů efektivně nabít. V takovém případě očistěte akumulátor otřením prachu měkkým hadříkem.

### Zbývající kapacita akumulátoru

- Indikátor zbývající kapacity se zobrazí na LCD displeji.

A: Vysoká
B: Nízká

- Trvá asi minutu, než se zobrazí správný indikátor zbývající kapacity.

- Za určitých okolností nemusí indikátor zbývající kapacity ukazovat správně.

- Pokud je [Úspora energie] nastavena na [Standardní] nebo [Větší výdrž] a jestliže je fotoaparát zapnutý a není po určitou dobu obsluhován, LCD displej ztmavne a poté se fotoaparát automaticky vypne (funkce automatického vypnutí).

### Skladování bloku akumulátorů

- Před uložením blok akumulátorů plně vybijte a uložte jej na chladném, suchém místě. Abyste udrželi dobrou funkci bloku akumulátorů i při skladování, plně jej nabijte a pak jej plně vybijte ve fotoaparátu alespoň jednou ročně.

- Pro vybití bloku akumulátorů ponechte fotoaparát přehrávat prezentace, dokud se nevypne napájení.

- Při přenášení nebo ukládání používejte na ochranu před kovovými materiály plastový sáček, aby nedocházelo k ušpinění konektorů, zkratu atd.

### Životnost akumulátorů

- Životnost akumulátoru je omezena. Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným používáním. Pokud se doba mezi nabíjením značně zkrátí, je asi načase jej vyměnit za nový.

- Životnost akumulátorů se liší podle způsobu uložení a provozních podmínek a také podle prostředí, ve kterém se bloky akumulátorů používají.

### Kompatibilní blok akumulátorů

- Typ NP-BN1 (přiložen) lze používat jen pro modely Cyber-shot kompatibilní s typem N.

Zpět nahoru