Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Scenegenkendelse

## Scenegenkendelse

Avanceret tilstand
Kameraet registrerer automatisk optageforholdene og optager derefter billedet. Når der registreres en bevægelse, forøges ISO-følsomheden i henhold til bevægelsen for at reducere motivslør (Bevægelsesregistrering).
Kameraet genkender følgende typer scener. Når kameraet har bestemt den optimale scene, viser kameraet det modsvarende ikon og guide.
(Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys), (Modlysportræt), (Landskab), (Makro), (Portræt)

1. MENU (Opt. funkt.) (Intelligent auto) (Scenegenkendelse) ønsket tilstand

| (Auto) | Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale indstillinger og optager billedet.
| (Avanceret) | Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale indstillinger. Når kameraet genkender (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys) eller (Modlysportræt), ændrer det automatisk indstillingen og tager et andet billede. Når du optager to fortløbende billeder, skifter farven på + tegnet på -ikonet til grøn. Når der er optaget to billeder, vises de to billeder ved siden af hinanden straks efter optagelsen. Når [Reduktion af lukkede øjne] vises, optages der automatisk 2 billeder, og det billede, hvor øjnene er åbne, vælges automatisk. [Detaljer]

Bemærkninger

- Funktionen Scenegenkendelse fungerer ikke, når du optager billeder med digital zoom.

- De tilgængelige blitzindstillinger er [Auto] og [Fra].

- (Tusmørke med stativ)-scener kan sommetider ikke genkendes i omgivelser, hvor der overføres rystelser til kameraet på trods af, at det er monteret på et stativ.

- Sommetider kan det give en langsom lukker, når scenen genkendes som (Tusmørke med stativ). Hold kameraet stille under optagelse.

- Disse scener genkendes muligvis ikke afhængigt af situationen.

- Du er muligvis ikke i stand til at indstille visse MENU-punkter afhængigt af den valgte optagetilstand. Se "MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande" for yderligere oplysninger. [Detaljer]

### Avanceret tilstand

I [Avanceret]-tilstand optager kameraet to efterfølgende billeder med følgende forskellige indstillinger, når det genkender scenerne (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys) eller (Modlysportræt), som har tendens til at blive slørede. Du kan vælge det ønskede billede fra de to billeder, der er optaget.

| Første billede* | Andet billede
| Optager i Langsom synkro | Optager med forøget følsomhed og reducering af rystelser
| Optager i Langsom synkro | Optager med endnu langsommere lukkerhastighed uden at forøge følsomheden
| Optager i Langsom synkro med det ansigt som blitzen lyser på som guide | Optager med forøget følsomhed, med ansigtet som guide og reducering af rystelser
| Optager med blitz | Optager med justeret lysstyrke og kontrast for baggrunden (DRO plus)
| Optager med det ansigt som blitzen lyser på som guide | Optager med justeret lysstyrke og kontrast for ansigtet og baggrunden (DRO plus)

* Når [Blitz] er indstillet til [Auto].
Hvilken slags funktion er Reduktion af lukkede øjne?
Når kameraet er indstillet til [Avanceret], optager det automatisk to billeder fortløbende*, når det genkender (Portræt). Kameraet vælger, viser og gemmer automatisk det billede, hvor øjnene ikke blinkede. Hvis øjnene er lukkede på begge billeder, vises meddelelsen "Lukket øje registreret".
* undtagen når blitzen affyres/når lukkerhastigheden er langsom
Tilbage til top