Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > ISO

## ISO

Justerer lysfølsomheden, når kameraet er sat til Auto programmeret eller (Under vandet) (kun DSC-W570/W580) i Valg af motiv.

1. MENU (ISO) ønsket tilstand

| (Auto) | Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
| ////// | Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal).

Justering af ISO-følsomhed (Anbefalet eksponeringsindeks)
ISO-følsomhed er en hastighedsangivelse for optagelse på medier, der indeholder en billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede selv i mørke omgivelser, samtidig med at lukkerhastigheden forøges for at reducere slør.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere.
Tips til forebyggelse af sløring
Selvom kameraet holdes stille, bevæger motivet sig under eksponeringen, og optagelsen bliver sløret, når udløserknappen trykkes ned. Kamerarystelser reduceres automatisk, men funktionen reducerer ikke motivslør på effektiv vis. Motivslør opstår ofte under forhold med lav belysning eller langsomme lukkerhastigheder.
I et sådant tilfælde skal du optage i henhold til de nedenstående tips.

- Vælg en højere ISO-følsomhed så lukkerhastigheden er hurtigere.

- Vælg tilstanden (Høj følsomhed) i Valg af motiv.

Bemærk

- Du kan kun vælge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 800], når optagetilstanden er sat til serieoptagelsestilstand, eller når [DRO] er sat til [DRO plus].

Tilbage til top